# Pozos utilizados para nuevos trabajos de canalización en Telnor.



# Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización en Telnor.





















# Tapas para pozos existentes de la canalización en Telnor.

* Las tapas en banqueta tienen una resistencia de 9.5 Ton y las tapas en arroyo 20, 21 Ton.

**Tapas para pozos en Banqueta**

| **Dimensiones (cm)** | **Forma** | **Tipo de pozo** |
| --- | --- | --- |
| 50 x 60 x 5.7, 9.5 T | Rectangular chica de polímero | L1T (1), L2T (2), L3T (3), L4T (4); Para G´s: Chico, Mediano, GI y GII; (1 ó 2 Tapas). |
| 50 x 98 x 5.7, 9.5 T | Rectangular grande de polímero | L5T (4), L6T (5), M2T (6), P2T (3), C1T (3), C2T (3), C3T (2). |

**Tapas para pozos en Arroyo.**

| **Dimensiones (cm)** | **Forma** | **Tipo de pozo** |
| --- | --- | --- |
| 84.8 x 37.3 x 6.7, 21 T | Rectangular de polímero | K2C (4), K3C (6), M1C (4), M3C (6), P1C (4), P2C (4), C1C (4), C2C (4), C3C (4). |
| 84.8 x 74.8 x 6.7, 21 T | Triangular de Hierro Nodular(desuso) | K2C (2 Jgos), K3C (3 Jgos), M1C (2 Jgos), M3C (3 Jgos), P1C (2 Jgos), P2C (2 Jgos), C1C (2 Jgos), C2C (2 Jgos), C3C (2 Jgos). |
| 50.0 x 60.0 x 5.7, 20 T | Rectangular chica de polímero | Para G´s: Chico, Mediano, GI y GII, (1 ó 2 Tapas). |
| 50.0 x 60.0 x 5.7, 21 T | Rectangular chica de Hierro Nodular(desuso) | Para G´s: Chico, Mediano, GI, GII y GIII, (1 ó 2 Tapas). |

**Nota.** Un juego igual a 2 tapas Triangulares.

**Máximo de Gazas y Cierres por tipo de pozo.**

