# Pozos utilizados para nuevos trabajos de canalización en Telnor.

Pozos utilizados para nuevos trabajos de canalización en Telnor

# Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización en Telnor.

Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización en Telnor.

Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización en Telnor.

Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización en Telnor.

Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización en Telnor.

Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización en Telnor.

Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización en Telnor.

Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización en Telnor.

Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización en Telnor.

Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización en Telnor.

Pozos existentes en desuso para nuevos trabajos de canalización en Telnor.

# Tapas para pozos existentes de la canalización en Telnor.

* Las tapas en banqueta tienen una resistencia de 9.5 Ton y las tapas en arroyo 20, 21 Ton.

**Tapas para pozos en Banqueta**

| **Dimensiones (cm)** | **Forma** | **Tipo de pozo** |
| --- | --- | --- |
| 50 x 60 x 5.7, 9.5 T | Rectangular chica de polímero | L1T (1), L2T (2), L3T (3), L4T (4); Para G´s: Chico, Mediano, GI y GII; (1 ó 2 Tapas). |
| 50 x 98 x 5.7, 9.5 T | Rectangular grande de polímero | L5T (4), L6T (5), M2T (6), P2T (3), C1T (3), C2T (3), C3T (2). |

**Tapas para pozos en Arroyo.**

| **Dimensiones (cm)** | **Forma** | **Tipo de pozo** |
| --- | --- | --- |
| 84.8 x 37.3 x 6.7, 21 T | Rectangular de polímero | K2C (4), K3C (6), M1C (4), M3C (6), P1C (4), P2C (4), C1C (4), C2C (4), C3C (4). |
| 84.8 x 74.8 x 6.7, 21 T | Triangular de Hierro Nodular  (desuso) | K2C (2 Jgos), K3C (3 Jgos), M1C (2 Jgos), M3C (3 Jgos), P1C (2 Jgos), P2C (2 Jgos), C1C (2 Jgos), C2C (2 Jgos), C3C (2 Jgos). |
| 50.0 x 60.0 x 5.7, 20 T | Rectangular chica de polímero | Para G´s: Chico, Mediano, GI y GII, (1 ó 2 Tapas). |
| 50.0 x 60.0 x 5.7, 21 T | Rectangular chica de Hierro Nodular  (desuso) | Para G´s: Chico, Mediano, GI, GII y GIII, (1 ó 2 Tapas). |

**Nota.** Un juego igual a 2 tapas Triangulares.

**Máximo de Gazas y Cierres por tipo de pozo.**

Máximo de Gazas y Cierres por tipo de pozo.