**ANEXO IV**

**FORMATO PARA ARCHIVOS DE CONSERVACIÓN**

**Instructivo de llenado:**

El presente Instructivo establece y describe los elementos que componen el formato determinado por el Instituto para los archivos de conservación al que hace referencia el numeral 7, fracción I.

* **Disposición aplicable a este Formato de Información y Métricas:**

Los PSMSG deberán almacenar la siguiente información de acuerdo con las definiciones, criterios e indicaciones establecidos en la presente Metodología.

* **Reglas para llenar el formato de las hojas de información de este instructivo:**

El formato se enviará a través del sistema electrónico que el Instituto establezca para tales efectos.

La información se entregará mediante un archivo CSV con los datos en forma de tabla, con las siguientes características:

* + Las columnas se separan por el carácter de pipe (|).
	+ Las filas se separan por saltos de línea (Carácter CRLF).
	+ La última fila del archivo puede terminar o no con el carácter de fin de línea.
	+ Cada fila debe contener siempre el mismo número de campos.
	+ La primera fila del archivo contendrá los campos correspondientes a los nombres de las columnas.
	+ El Instituto pondrá a disposición de los sujetos obligados e interesados las plantillas de los archivos CSV que deben ser llenados.
	+ El archivo CVS se guiará por las especificaciones establecidas en lo que respecta al tipo de formato y por lo dispuesto por el IETF: [*http://tools.ietf.org/html/rfc4180*](http://tools.ietf.org/html/rfc4180)
* **Dirección de contacto**:

En caso de dudas sobre cualquiera de los elementos contenidos en este formato por favor contactar al siguiente correo electrónico:

**reporte.oss@ift.org.mx**

* **Parámetros Generales:**

|  |
| --- |
| * *Plazo para FÓRMULAR una prevención por parte del IFT:*

**Diez días hábiles contados a partir de la presentación de la información**  |
| * *Plazo para desahogar el requerimiento de prevención por parte del sujeto obligado:*

**Cinco días hábiles a partir de que surta efectos la notificación de la prevención.** |

**DESCRIPCIÓN DE LA PLANTILLA:**

Se empleará las siguientes plantillas, que contiene datos, a manera de ejemplo:

**Archivo 1 – Archivo Conservación 4G Huawei Contadores LTE:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| L.RRC.ConnReq.Succ.Emc | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Succ.HighPri  | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Succ.MT | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Succ.MoData | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Succ.DelayTol | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Succ.MoVoiceCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Att.Emc  | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Att.HighPri | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Att.MT | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Att.MoData | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Att.DelayTol | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.RRC.ConnReq.Att.MoVoiceCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.S1Sig.ConnEst.Succ | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.S1Sig.ConnEst.Att | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L-E-RAB.SuccEst | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.AttEst | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-Rab.FailEst.X2AP | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.AbnormRel | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.NormRel  | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.NormRel.IratHoOut  | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.Thrp.bits.DL | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.Thrp.bits.UL | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.THRP.TIME.CELL.DL.HIGHPRECISION | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.THRP.TIME.CELL.UL.HIGHPRECISION | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.Thrp.bits.DL.LastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| Thrp.Time.DL.RmvLastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.Thrp.bits.UE.UL.LastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.Thrp.Time.UE.UL.RmvLastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.Traffic.User.Avg | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 2 – Archivo Conservación 4G Huawei Contadores VoLTE:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| L.E-RAB.SUCCEST.QCI.1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.ATTEST.QCI.1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.FAILEST.X2AP.VOIP | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.AbnormRel.QCI.1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.AbnormRel.MME.VoIP | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.NormRel.QCI.1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.NormRel.IRatHOOut.QCI.1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.E-RAB.SessionTime.HighPrecision.QCI1 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 3 – Archivo Conservación 4G Ericsson Contadores LTE:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| PmRrcConnEstabsucc | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmRrcConnEstabAtt | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmRrcConnEstabAttReatt | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmS1SigConnEstabSucc | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmS1SigConnEstabAtt | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmErabEstabSuccInit | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmErabEstabSuccAdded | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmErabEstabAttInit | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmErabEstabAttAdded | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmErabRelAbnormalEnbAct | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmErabRelAbnormalEnb | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmErabRelNormalEnb | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMPDCPVOLDLDRB | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMPDCPVOLULDRB  | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMSCHEDACTIVITYCELLDL | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMSCHEDACTIVITYCELLUL | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmPdcpVolDlDrbLastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUeThpTimeDl | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmPdcpVolUlDrbLastTTI | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUeThpTimeUl | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmRrcConnLevSum | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmRrcConnLevSamp | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 4 – Archivo Conservación 4G Ericsson Contadores VoLTE:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| pmErabEstabSuccAddedQciQci=1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmErabEstabSuccInitQciQci=1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmErabEstabAttAddedQciQci=1  | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmErabEstabAttAddedHoOmgoingQciQci=1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmErabEstabAttInitQciQci=1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMERABRELABNORMALENBACTQCI\_1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMERABRELABNORMALMMEACTQCI\_1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMERABRELNORMALENBQCI\_1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMERABRELABNORMALENBQCI\_1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMERABRELMMEQCI\_1 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmSessionTimeDrbQci\_1 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 5 – Archivo Conservación 4G Nokia Contadores LTE:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| M8013C5 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C17 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C18 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C19 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C21 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C31 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C34 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C44 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8013C43 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C1 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C0 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C261 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C254 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C255 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C258 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C260 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C301 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C309 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C311 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C313 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C6 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C7 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C8 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C9 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C277 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C303 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C306 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C310 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C312 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8012C20 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8012C19 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8012C90 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8012C89 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_DL\_QCI\_1 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_DL\_QCI\_2 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_DL\_QCI\_3 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_DL\_QCI\_4 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_DL\_QCI\_5 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_DL\_QCI\_6 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_DL\_QCI\_7 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_DL\_QCI\_8 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_DL\_QCI\_9 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_DL\_QCI\_1 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_DL\_QCI\_2 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_DL\_QCI\_3 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_DL\_QCI\_4 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_DL\_QCI\_5 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_DL\_QCI\_6 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_DL\_QCI\_7 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_DL\_QCI\_8 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_DL\_QCI\_9 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_UL\_QCI\_1 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_UL\_QCI\_2 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_UL\_QCI\_3 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_UL\_QCI\_4 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_UL\_QCI\_5 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_UL\_QCI\_6 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_UL\_QCI\_7 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_UL\_QCI\_8 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_VOL\_UL\_QCI\_9 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_UL\_QCI\_1 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_UL\_QCI\_2 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_UL\_QCI\_3 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_UL\_QCI\_4 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_UL\_QCI\_5 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_UL\_QCI\_6 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_UL\_QCI\_7 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_UL\_QCI\_8 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IP\_TPUT\_TIME\_UL\_QCI\_9 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8051C60 | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8001C318 | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8051C61 | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8001C319 | Numérico | Contador # de usuarios | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 6 – Archivo Conservación 4G Nokia Contadores VoLTE:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| M8006C206 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C215 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C301 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C188 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C197 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C273 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C266 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C267 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C270 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C272 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C316 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C318 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C320 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C89 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C98 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C107 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C116 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C278 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C304 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C307 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C317 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M8006C319 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ERAB\_IN\_SESSION\_TIME\_QCI1 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 7 – Archivo Conservación 3G Huawei Contadores Datos:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| RRC.SuccConnEstab.OrgBkgCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.SuccConnEstab.OrgInterCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.SuccConnEstab.TmBkgCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.SuccConnEstab.TmInterCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.PageRsp | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.ULDataTrans | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.OrgConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.TmConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.EmgCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.AttConnEstab.OrgInterCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.AttConnEstab.OrgBkgCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.AttConnEstab.TmInterCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.AttConnEstab.TmBkgCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.PageRsp | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.ULDataTrans | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.OrgConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.TmConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.EmgCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.SuccEstabPS.Conv | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.SuccEstabPS.Str | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.SuccEstabPS.Int | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.SuccEstabPS.Bkg | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DCCC.Succ.F2D.AfterP2F | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.AttEstabPS.Conv | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.AttEstabPS.Str | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.AttEstabPS.Int | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.AttEstabPS.Bkg | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DCCC.Att.F2D.AfterP2F | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.ABNORMREL.PS | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.ABNORMREL.PS.PCH | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.ABNORMREL.PS.D2P | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.ABNORMREL.PS.F2P | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.NORMREL.PS | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.NORMREL.PS.PCH | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DCCC.D2P.SUCC | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DCCC.SUCC.F2P | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DCCC.SUCC.F2U | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DCCC.SUCC.D2U | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.8.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.16.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.32.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.64.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.128.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.144.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.256.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.UL.384.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.8.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.16.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.32.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.64.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.128.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.144.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.256.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.UL.384.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.UL.16.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.UL.32.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.UL.64.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DcchSRB.Ul.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.8.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.16.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.32.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.64.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.128.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.144.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.256.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Bkg.DL.384.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.8.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.16.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.32.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.64.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.128.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.144.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.256.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Int.DL.384.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.DL.32.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.DL.64.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.DL.128.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.PS.Str.DL.144.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.DcchSRB.Dl.Traffic | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSDPA.MEANCHTHROUGHPUT.TOTALBYTES | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSUPA.MEANCHTHROUGHPUT.TOTALBYTES | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSDPA.DataOutput.Traffic | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSDPA.DataTtiNum.User | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSUPA.2msTTI.Traffic | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSUPA.10msTTI.Traffic | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSUPA.2msPDU.TTI.Num | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSUPA.10msPDU.TTI.Num | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSDPA.UE.MEAN.CELL  | Numérico | Contador # de usuarios DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.HSUPA.UE.MEAN.CELL  | Numérico | Contador # de usuarios UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 8 – Archivo Conservación 3G Huawei Contadores Voz:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| RRC.SuccConnEstab.OrgConvCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.SuccConnEstab.TmConvCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.SuccConnEstab.EmgCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.OrgConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.TmConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.SuccCellUpdt.EmgCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.AttConnEstab.OrgConvCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.AttConnEstab.TmConvCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RRC.AttConnEstab.EmgCall | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.OrgConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.TmConvCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AttCellUpdt.EmgCall.PCH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.SuccEstabCS.Conv | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.SuccEstabCS.Str | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.AttEstabCS.Conv | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.AttEstabCS.Str | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.AbnormRel.CS | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.RAB.NormRel.CS | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.AMR.ERLANG.BESTCELL | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 9 – Archivo Conservación 3G Ericsson Contadores Datos:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| pmTotNoRrcConnectReqPsSucc | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccUraFach | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmTotNoRrcConnectReqPs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoloadSharingRrcConnPs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttemptUraFach | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoNormalNasSignReleasePs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoSystemNasSignReleasePs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoRabEstablishSuccessPacketlnteractive | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccUraHs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccUraHsCslnit | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccUraDch | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccUraDchCslnit | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoRabEstablishAttemptPacketlnteractive | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttemptUraHs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttemptUraHsCslnit | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttUraDch | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttemptUraDchCslnit | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoSystemRabReleasePacket  | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoSystemRabReleasePacketUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttemptFachUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccFachUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttemptDchUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccDchUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchAttemptHsUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmChSwitchSuccHsUra | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoNormalRabReleasePacket | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoSystemRabReleasePacket | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoNormalRabReleasePacketUra  | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmDlTrafficVolumePsIntHs | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePsIntEul | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmDlTrafficVolumePs8 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmDlTrafficVolumePs16 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmDlTrafficVolumePs64 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmDlTrafficVolumePs128 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmDlTrafficVolumePs384 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmDlTrafficVolumePsCommon | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePs8 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePs16 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePs64 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePs128 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePs384 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmUlTrafficVolumePsCommon | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMSUMACKEDBITS SPI(0-15) | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMNOACTIVESUBFRAMES SPI(0-15) | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMSUMACKEDBITSCELLEULTTI10 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMSUMACKEDBITSCELLEULTTI2 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMNOACTIVE2MSINTERVALSEUL | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi00 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi01 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi02 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi03 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi04 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi05 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi06 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi07 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi08 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi09 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi10 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi11 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi12 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi13 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumAckedBitsPqSpi14 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi00 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi01 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi02 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi03 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi04 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi05 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi06 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi07 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi08 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi09 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi10 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi11 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi12 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi13 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumNonEmptyUserBuffersPqSpi14 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoActive2msFrameEul | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoActive10msFramesEul | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestPsHsAdchRabEstablish | Numérico | Contador # de usuarios DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestPsHsAdchRabEstablish | Numérico | Contador # de usuarios DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestPsEulRabEstablish | Numérico | Contador # de usuarios UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestPsEulRabEstablish | Numérico | Contador # de usuarios UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 10 – Archivo Conservación 3G Ericsson Contadores Voz:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| pmTotNoRrcConnectReqCsSucc | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoCellUpdateSuccMultiCs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmTotNoRrcConnectReqCs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoCellUpdateAttMultiCs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoLoadSharingRrcConnCs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoNormalNasSignReleaseCs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoSystemNasSignReleaseCs | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoRabEstablishSuccess.Speech | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoDirRetrySuccess | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoRabEstablishSuccess.Cs64 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoRabEstablishAttempt.Speech | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoRabEstablishAttempt.Cs64 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmNoDirRetryAtt | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMNOSYSTEMRABRELEASESPEECH | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PMNONORMALRABRELEASESPEECH | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestCs12Establish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestCs12Establish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestAmr12200RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestAmr12200RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestAmr7950RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestAmr7950RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestAmr5900RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestAmr5900RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestAmr4750RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestAmr4750RabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestAmrNbMmRabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestAmrNbMmRabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSumBestAmrWbRabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmSamplesBestAmrWbRabEstablish | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 11 – Archivo Conservación 3G Nokia Contadores Datos:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| M1001C22 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C23 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C32 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C33 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C40 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C41 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C562 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C553 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C558 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1006C254 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C573 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C578 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C582 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C617 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1006C253 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C115 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C66 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C185 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C186 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C187 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C188 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C190 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C191 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C192 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C193 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C194 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C196 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C398 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C397 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C694 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C695 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C141 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C142 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C171 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C801 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C804 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C172 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C802 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C805 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C126 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C127 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5002C128 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5002C129 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1023C10 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C69 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C70 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C71 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C72 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C73 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C74 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5002C2 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5002C3 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5002C4 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C272 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C273 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C274 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C275 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C276 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C277 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C278 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C279 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C280 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C281 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C365 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C366 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C367 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C368 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C369 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C370 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C371 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C372 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C373 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C374 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C375 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C376 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C384 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C385 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C386 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C387 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M5000C85 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| edch\_data\_scell\_ul | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| mace\_pdus\_2ms\_tti | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| mace\_pdus\_10ms\_tti | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C284 | Numérico | Contador # de usuarios DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C285 | Numérico | Contador # de usuarios DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C286 | Numérico | Contador # de usuarios UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C287 | Numérico | Contador # de usuarios UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 12 – Archivo Conservación 3G Nokia Contadores Voz:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| M1001C22 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C23 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C32 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C33 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C40 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C41 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C562 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C553 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C558 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1006C254 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C573 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C578 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C582 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C617 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1006C253 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C115 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C66 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C144 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C145 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C146 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C147 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C148 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C150 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C392 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C690 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C136 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C143 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C644 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C647 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C650 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1001C199 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 13 – Archivo Conservación 2G Huawei Contadores LTE:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| A9002 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9202 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9102 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9302 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9001 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9201 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9101 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9301 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9006 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9007 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9206 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9207 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9118 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A9318 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9002 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9203 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9204 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9205 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9102 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9103 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9104 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9105 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9202 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9206 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9207 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9208 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9209 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9210 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9302 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9303 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9304 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9305 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9306 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9307 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9308 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9309 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9310 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9211 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9212 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9213 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9214 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9215 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9216 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9217 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9218 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9219 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9235 | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9311 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9312 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9313 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9314 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9315 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9316 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9317 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9318 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9319 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9336 | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9528 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9527 | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9424 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L9423 | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 14 – Archivo Conservación 2G Huawei Contadores Voz:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| A300K | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CA300J | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| A300H | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3001 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3000 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CM30 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3003 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| H3600 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| H3620 | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3011A | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3010A | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CM33 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3013A | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| K3013B | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| AR3551A | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| AR3551B | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| AR3552A | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| AR3552B | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 15 – Archivo Conservación 2G Ericsson Contadores Datos:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| PREJTFI | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PREJOTH | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| FAILDLTBFEST | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PSCHREQ | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTBFEST | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| IAULREL | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| OTHULREL | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| LDISRR | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| LDISOTH | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| FAILDLANSW | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VOLULSTRACC | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULINTBGVOL | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| LLCVOLULEIT | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DTMULSTRDATA | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PERLEN | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLSTRVOL | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLINTBGVOL | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT10BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT15BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT20BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT25BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT30BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT35BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT40BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT45BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT50BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| INT55BREGPRSTBF | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| MC19ULACK | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTHP1EGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTHP2EGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTHP3EGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLBGEGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTHP1EGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTHP2EGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLTHP3EGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DLBGEGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULTHP1EGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULTHP2EGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULTHP3EGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULBGEGTHR | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULTHP1EGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULTHP2EGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULTHP3EGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| ULBGEGDATA | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 16 – Archivo Conservación 2G Ericsson Contadores Voz:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| CCONGS | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CCALLS | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CDISSS | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CDISQA | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CDISTA | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CMSESTAB | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TFCASSALL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TFCASSALLSUB | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| THCASSALL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| THCASSALLSUB | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TASSALL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TFNDROP | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| THNDROP | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| THDROPSUB | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TFNDROPSUB | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmTFTRALACC | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmTHTRALACC | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 17 – Archivo Conservación 2G Nokia Contadores Datos:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| NO\_RADIO\_RES\_AVA\_UL\_TBF | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| NO\_RADIO\_RES\_AVA\_DL\_TBF | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_1\_TSL\_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_2\_TSL\_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_3\_TSL\_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_4\_TSL\_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_5\_TSL\_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_6\_TSL\_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_7\_TSL\_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_8\_TSL\_UL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_1\_TSL\_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_2\_TSL\_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_3\_TSL\_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_4\_TSL\_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_5\_TSL\_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_6\_TSL\_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_7\_TSL\_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_8\_TSL\_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_9\_TSL\_DL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_10\_TS\_LDL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_11\_TS\_LDL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| REQ\_12\_TS\_LDL | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DL\_TBF\_REL\_DUE\_NO\_RESP\_MS | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| UL\_TBF\_REL\_DUE\_NO\_RESP\_MS | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| NBR\_OF\_DL\_TBF | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| NBR\_OF\_UL\_TBF | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RLC\_DATA\_BLOCKS\_DL\_CS1 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RLC\_DATA\_BL OCKS\_DL\_CS2 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RLC\_DATA\_BLOCKS\_UL\_CS1 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RLC\_DATA\_BL OCKS\_UL\_CS2 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DL\_RLC\_BLOCKS\_IN\_ACK\_MODE | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DL\_RLC\_BLOCKS\_IN\_UNCAK\_MODE | Numérico | Contador KPI Cell Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| UL\_RLC\_BLOCKS\_IN\_ACK\_MODE | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| UL\_RLC\_BLOCKS\_IN\_UNCAK\_MODE | Numérico | Contador KPI Cell Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VWTHR\_NUMERATOR\_EDGE\_4\_DL | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VWTHR\_DENOMINATOR\_EDGE\_4\_DL | Numérico | Contador KPI User Tput DL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VWTHR\_NUMERATOR\_EDGE\_4\_UL | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VWTHR\_DENOMINATOR\_EDGE\_4\_UL | Numérico | Contador KPI User Tput UL | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 18 – Archivo Conservación 2G Nokia Contadores Voz:**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| SUCC\_TCH\_SEIZ\_CALL\_ATTEMPT | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_REQUESTS\_CALL\_ATTEMPT | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| SDCCH\_BUSY\_ATT | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| SDCCH\_SEIZ\_ATT | Numérico | Contador KPI Accesibilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_RADIO\_FAIL | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_REL\_DUE\_RAD\_FAIL\_PH\_2\_3 | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_RF\_OLD\_HO | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_LAPD\_FAIL | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_BTS\_FAIL | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_USER\_ACT | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_BCSU\_RESET | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_NETW\_ACT | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_ACT\_FAIL\_CALL | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_ABIS\_FAIL\_OLD | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_TR\_FAIL\_OLD | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TCH\_NORM\_RELEASE | Numérico | Contador KPI Rentabilidad | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| AVE\_BUSY\_TCH  | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| RES\_AV\_DENOM14 | Numérico | Contador KPI Trafico | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |

**Archivo 19 – Archivo Conservación Disponibilidad 2G, 3G, 4G**

| Nombre del campo | Formato | Descripción del campo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana | 1 - 52 | Referente de las semanas 1 a 52 del año | No se admitirán valores menores o mayores al del rango. |
| Hora | dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh  | Referente de la fecha y la hora de las 6 a las 23 horas en donde se solicitan mediciones de KPI | Solo se admitirá el formato dd-mm-aaaa hh24:mi:ss.ff-tzh alfanumérico con la zona horaria determinada por el Instituto. |
| Fabricante de equipo | Refiere al fabricante de equipo de telecomunicaciones, puede ser Huawei, Ericsson, Nokia, etc. | No Aplica | Alfabético |
| Concat\_Sector | No Aplica | Referente al catálogo de Radiobases, generado a partir de la concatenación del Id\_Radiobases y el Id\_Sector. | Alfanumérico |
| L.Cell.Avail.Dur | Numérico | Contador KPI HW 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.Cell.Unavail.Dur.Manual | Numérico | Contador KPI HW 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| L.Cell.Unavail.Dur.EnergySaving | Numérico | Contador KPI HW 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmCellDownTimeAuto | Numérico | Contador ERI 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| PmCellDownTimeMan | Numérico | Contador ERI 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmMimoSleepTime | Numérico | Contador ERI 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmCellSleepTime | Numérico | Contador ERI 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmMicroTxSleepTime | Numérico | Contador ERI 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| SAMPLES\_CELL\_AVAIL | Numérico | Contador NOK 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| DENOM\_CELL\_AVAIL | Numérico | Contador NOK 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| SAMPLES\_CELL\_PLAN\_UNAVAIL | Numérico | Contador NOK 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| SAMPLES\_CELL\_POWER\_SAVING | Numérico | Contador NOK 4G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.Cell.UnavailTime | Numérico | Contador HW 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.Cell.UnavailTime.Sys | Numérico | Contador HW 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| VS.Cell.DynShutDown.Time | Numérico | Contador HW 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| Total Number Of Cells | Numérico | Contador HW 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| Total Number Of Cells | Numérico | Contador ERI 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmCellDowntimeAuto | Numérico | Contador ERI 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmCellDowntimeMan | Numérico | Contador ERI 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| pmCellDowntimetps | Numérico | Contador ERI 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C178 | Numérico | Contador NOK 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C378 | Numérico | Contador NOK 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| M1000C180 | Numérico | Contador NOK 3G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| CR373 | Numérico | Contador HW 2G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TDWNACC | Numérico | Contador ERI 2G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| TDWNSCAN | Numérico | Contador ERI 2G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| BCCH\_DOWNTIME | Numérico | Contador NOK 2G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |
| BCCH\_UPTIME | Numérico | Contador NOK 2G | Solo admitirá números positivos, en caso de que aplique podrá contener un máximo de 4 decimales. |