**ANEXO ÚNICO**

**DISPOSICIÓN TÉCNICA IFT-005-2015, INTERFAZ DIGITAL A REDES PÚBLICAS (INTERFAZ DIGITAL A 2 048 Y A 34 368 kbit/s)**

**ÍNDICE**

**1.** **OBJETIVO**

**2. CAMPO DE APLICACIÓN**

**3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS**

**3.1** Definiciones

**3.2** Abreviaturas

**4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INTERFAZ DIGITAL A 2 048 KBIT/S, E1.**

**4.1.1** Tipo de conector

**4.1.2.** Especificaciones eléctricas

4.1.2.1Velocidad de transmisión

4.1.2.2 Código de línea

4.1.2.3 Impedancia

4.1.2.4 Características del pulso en el puerto de salida

*4.1.2.4.1 Fluctuación de fase en el puerto de salida*

4.1.2.5 Características del pulso en el puerto de entrada

**4.1.3.** Características funcionales

4.1.3.1 Estructura y señal de alineación de trama básica a 2 048 kbit/s

4.1.3.2 Señalización

4.1.3.3 Estructura de Multitrama para la Verificación por Redundancia Cíclica 4 (VRC-4)

**4.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INTERFAZ DIGITAL A 34 368 KBIT/S, E3.**

**4.2.1** Tipo de conector

**4.2.2.** Especificaciones eléctricas

4.2.2.1Velocidad de transmisión

4.2.2.2 Código de línea

4.2.2.3 Impedancia

4.2.2.4 Características del pulso en el puerto de salida

*4.2.2.4.1 Fluctuación de fase en el puerto de salida*

4.2.2.5 Características del pulso en el puerto de entrada

**4.2.3.** Características funcionales

4.2.3.1 Estructura y señal de alineación de trama básica a 34 368 kbit/s

4.2.3.2 Identificador de formato del punto de acceso de la traza

*4.2.3.2.1 Estructura de trama del byte 16 para la Verificación por Redundancia Cíclica 7 (VRC-7)*

**5. MÉTODOS DE PRUEBA**

**5.1** Especificaciones de los equipos de medición

**5.2** Tipo de conector

**5.3** Método de prueba para verificar la velocidad de trasmisión

**5.4** Método de prueba para verificar el código de línea

**5.5** Método de prueba para verificar la impedancia en el puerto de entrada

**5.6** Método de prueba para verificar las características del pulso en el puerto de salida

**5.7** Método de prueba para verificar la fluctuación de fase pico a pico de un acceso de salida

**5.8** Método de prueba para tolerancia e inmunidad a señales reflejadas en el puerto de entrada

**5.9** Método de prueba para verificar las pérdidas de retorno en el puerto de entrada

**5.10** Método de prueba para verificar la estructura y señal de alineación de trama básica

**5.11** Método de prueba para verificar la estructura de multitrama para la verificación por redundancia cíclica 4 (VRC-4).

**5.12** Método de prueba para verificar la estructura de trama del byte 16 para la verificación por redundancia cíclica 7 (VRC-7).

**5.13** Estimación de la incertidumbre de las mediciones

**6. BIBLIOGRAFÍA**

**7. CONCORDANCIA CON NORMAS INTERNACIONALES**

**8. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO**

**9. CONTRASEÑA DE PRODUCTO**

**APÉNDICE A.** Definición de Código de alta densidad bipolar de orden 3 (HDB3).

**APÉNDICE B.** Fluctuación de fase.

**APÉNDICE C.** Descripción del procedimiento VRC-4

**APENDICE D.**  Descripción del procedimiento VRC-7

**DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

### Índice de figuras

|  |  |
| --- | --- |
| Figura 1. | Plantilla del pulso de la interfaz a 2 048 kbit/s, E1. |
| Figura 2. | Plantilla del pulso de la interfaz a 34 368 kbit/s, E3. |
| Figura 3. | Diagrama para la medición de la velocidad de transmisión. |
| Figura 4. | Diagrama para la verificación del código de línea. |
| Figura 5. | Diagrama para la medición de la impedancia en el puerto de entrada. |
| Figura 6. | Diagrama para la verificación de las características del pulso en el puerto de salida. |
| Figura 7 | Diagrama para la medición de la fluctuación de fase pico a pico en el puerto de salida. |
| Figura 8. | Diagrama para la verificar la tolerancia e inmunidad a una señal interferente. |
| Figura 9. | Diagrama para la medición de la pérdida de retorno en el puerto de entrada. |
| Figura 10. | Diagrama para evaluar la estructura y señal de alineación de la trama básica. |

### Índice de Tablas

|  |  |
| --- | --- |
| Tabla 1. | Máxima fluctuación de fase en el puerto de salida para una interfaz a 2 048 kbit/s. |
| Tabla 2. | Pérdida de retorno mínima para una interfaz a 2 048 kbit/s. |
| Tabla 3. | Máxima fluctuación de fase en el puerto de entrada para una interfaz a 2 048 kbit/s. |
| Tabla 4. | Asignación de los primeros 8 bits de la trama. |
| Tabla 5. | Asignación de los bits del intervalo de tiempo 16. |
| Tabla 6. | Estructura de multitrama para el VRC-4. |
| Tabla 7. | Máxima fluctuación de fase en el puerto de salida para una interfaz a 34 368 kbit/s |
| Tabla 8. | Pérdida de retorno mínima para una interfaz a 34 368 kbit/s |
| Tabla 9. | Máxima fluctuación de fase para el puerto de entrada para una interfaz a 34 368 kbit/s |
| Tabla 10. | Estructura de trama a 34 368 kbit/s |
| Tabla 11. | Señal de alineación de trama a 34 368 kbit/s |
| Tabla 12. | Tipos de carga útil |
| Tabla 13. | Estructura de trama del byte 16 |
| Tabla 14. | Características técnicas de los equipos, materiales y aparatos de medición |
| Tabla 15. | Especificación para las frecuencias de corte en la interfaz E1 y E3 |
| Tabla 16. | Especificación de amplitud e intervalos de frecuencias para medir las pérdidas de retorno en el puerto de entrada. |
| Tabla 17. | Procedimiento de alineación de trama |

**1. Objetivo**

Esta Disposición Técnica tiene por objeto establecer las características técnicas que debe cumplir la interfaz digital a 2 048 y a 34 368 kbit/s, llamadas también E1 y E3, respectivamente, que se deben utilizar para la interconexión entre redes de compañías operadoras de telecomunicaciones. También se establecen los métodos de prueba para la comprobación del cumplimiento de las especificaciones que en el presente documento se establecen.

**2. Campo de aplicación**

Las especificaciones de esta Disposición Técnica serán aplicables a los operadores de servicios de telecomunicaciones que requieran interconectar sus redes a una red pública de telecomunicaciones.

**3. Definiciones y abreviaturas**

**3.1 Definiciones.-** Para efectos de la presente Disposición Técnica, además de las definiciones previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, se entenderá por:

1. **Equipo Bajo Prueba (EBP).-** Es una unidad representativa de un modelo de equipo sobre el que se llevan a cabo pruebas para verificar el cumplimiento con las especificaciones de esta Disposición Técnica.
2. **Equipo múltiplex MIC.-** Equipo que permite obtener una señal digital única de una velocidad digital determinada, a partir de dos o más canales de frecuencias vocales, mediante una combinación de Modulación por Impulsos Codificados (MIC) y multiplexación por división de tiempo y también efectúa las funciones complementarias en el sentido opuesto de transmisión.
3. **Instituto.-** Instituto Federal de Telecomunicaciones.
4. **Interfaz.-**Frontera común entre dos sistemas asociados, en la cual se establecen las características necesarias para que los sistemas se puedan comunicar de una forma particular.
5. **Jerarquía digital plesiócrona (JDP).-** Jerarquía de velocidades de transmisión que no guardan una relación en la que exista un factor de multiplexaje integral, es decir, mediante números enteros. Sin embargo, en lo que sí existe una relación o factor de multiplexaje integral es en el número de canales de 64 kbit/s que constituyen la capacidad de transmisión de dichos niveles jerárquicos consecutivos. Los esquemas de multiplexación para esta jerarquía se basan en el entrelazado de bits y en requisitos de temporización individual para cada nivel.
6. **Modulación por impulsos codificados (MIC).-** Proceso por el cual se muestrea una señal, se cuantifica la amplitud de cada muestra independientemente de otras muestras y se convierte por codificación en una señal digital.
7. **Multitrama.-** Conjunto cíclico de tramas consecutivas en el cual se puede identificar la posición relativa de cada una de ellas.
8. **PRBS (215-1).-** Secuencia de bits pseudoaleatoria, tal y como se define en el apéndice A.
9. **Repartidor digital.-** Se define como un dispositivo en el que se realizan interconexiones entre las salidas digitales eléctricas de unos equipos y las entradas digitales eléctricas de otros.
10. **Señal de alineación de trama.-** Señal distintiva insertada en cada trama o una vez en cada “n” tramas, que ocupa siempre la misma posición relativa dentro de la trama y se utiliza para establecer y mantener la alineación de la trama.
11. **Señal de indicación de alarma (SIA).-** Señal utilizada para sustituir a la señal de tráfico normal cuando se ha activado una indicación de alarma de mantenimiento.
12. **Trama.-** Conjunto cíclico de intervalos de tiempo consecutivos en el cual se puede identificar la posición relativa de cada uno de ellos
13. **Verificación por redundancia cíclica (VRC).** Proceso por medio del cual se suministra protección adicional contra la señal de alineación de trama y se mantiene un mejor control de errores.

**3.2. Abreviaturas**

En esta Disposición Técnica se emplean las siguientes abreviaturas:

**BAT1** Byte de alineación de trama (del inglés: Frame Alignment Byte 1)

**BAT2** Byte de alineación de trama (del inglés: Frame Alignment Byte 2)

**BIP-8** Bit de paridad de intercalado (del inglés: Bit Interleaved Parity 8)

**BNC** Conector BNC (del inglés: Bayonet Neill-Concelman o British Naval Connector)

**BOR** Bit de operación de red (del inglés Network Operator Byte)

**CG** Canal dedicado par un uso específico (del inglés: General purpose Communitations channel)

**dB** Decibelios

**DC** Acoplamiento directo (del inglés: Direct Coupling)

**GS/s**  Giga muestras por segundo (del inglés Giga-Samples per second)

**HDB3** Código de alta densidad bipolar de orden 3 (del inglés: High Density Bipolar 3 Code).

**IDR** Indicador de defecto remoto (del inglés Remote Defect Indication)

**IER** Indicador de error remoto (del inglés: Remote Error Indication)

**ISA** Interconexión de Sistemas Abiertos (del inglés: Open System Interconnection).

**IU** Intervalo unitario

**IUpp** Intervalo unitario pico a pico

**LSB Bit menos significativo (del inglés: Least Significant Bit)**

**MA** Mantenimiento y adaptación(del inglés: Maintenance and Adaptation)

**MSB Bit más significativo (del inglés: Most Significant Bit)**

**ME** Monitoreo de errores (del inglés: Error Monitoring)

**MIC** Modulación por Impulsos Codificados (del inglés: Pulse Code Modulation).

**MT** Marcador de tiempo(del inglés: Timing Marker)

**mV** Milivoltios

**ns** Nanosegundos

**PRBS** Secuencia de Bits Pseudoaleatoria (del inglés: Pseudorandom Binary Sequence).

**p.p.m** Partes por millón

**rcm** Raíz cuadrática media.

**SAC** Señalización Asociada al Canal (del inglés: Channel Associated Signalling).

**SIA** Señal de Indicación de Alarma (del inglés: Alarm Indication Signal).

**TR Trazado de ruta** (del inglés; Trail Trace)

**V** Voltios

**Vpp** Voltaje pico a pico

**VRC** Verificación por Redundancia Cíclica (del inglés: Cyclic Redundancy Check).

**4. Especificaciones técnicas**

**4.1 Especificaciones técnicas para la interfaz digital a 2 048 kbit/s, (E1).**

**4.1.1 Tipo de conector**

El tipo de conector para los puertos de la interfaz E1, tanto en el lado transmisión como en el lado recepción, debe ser BNC.

Lo anterior se constata de acuerdo con lo descrito en el numeral 5.2.

**4.1.2. Características eléctricas**

**4.1.2.1 Velocidad de transmisión**

La velocidad de transmisión a la que debe trabajar la interfaz E1 debe ser de 2 048 kbit/s ± 0.1024 kbit/s (2 048 kbit/s ± 50 p.p.m).

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.3

**4.1.2.2 Código de línea**

Cuando se transmita una señal del tipo E1, el código de línea utilizado debe ser el código de alta densidad bipolar de orden 3 (HDB3), descrito en el apéndice A.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.4.

**4.1.2.3 Impedancia**

Los puertos, tanto del lado transmisión como del lado recepción, deben tener una impedancia nominal de 75 Ω (Ohms) desbalanceada con una tolerancia de ± 0,25 Ω (Ohms).

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.5

**4.1.2.4 Características del pulso en el puerto de salida**

**a)** La tensión pico nominal del pulso que se debe transmitir debe ser de 2.37 V.

**b)** La tensión pico de un espacio, es decir cuando no existe pulso, debe ser de 0 V ± 0.237 V.

**c)** El ancho nominal del pulso debe ser de 244 ns.


**d)** La relación de las amplitudes de los pulsos negativos y positivos, al centro del intervalo del pulso, debe ser de 0.95 a 1.05.

**e)** La relación entre el ancho de los pulsos positivos y de los negativos, en los puntos de semiamplitud nominal, debe ser de 0.95 a 1.05.

**f)** La forma del pulso debe estar de acuerdo con la plantilla mostrada en la figura 1.

**g)** El conductor externo del cable coaxial debe conectarse a tierra.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.6

****

**Figura 1.- Plantilla del pulso de la interfaz a 2 048 kbit/s, E1**

**4.1.2.4.1 Fluctuación de fase pico a pico de un acceso de salida.** **Véase el apéndice B.**

La máxima fluctuación de fase pico a pico que ha de tolerarse en los accesos de salida, no deben exceder los límites especificados en la tabla 1, lo anterior cuando sea medido con un filtro pasa bandas con las frecuencias de corte indicadas en la misma tabla.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ancho de banda de medición,**  **frecuencias (kHz) a − 3 dB** | | | **Amplitud pico a pico**  **(IUpp )** |
|  | Frecuencia de corte inferior | Frecuencia de corte superior |
| Intervalo B1 | 0.020 | 100 | 1.5 |
| Intervalo B2 | 18 | 100 | 0.2 |
| 1 IU = 488 ns | | | |

##### Tabla 1.- Máxima fluctuación de fase en el puerto de salida para una

##### interfaz a 2 048 kbit/s

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.7

**4.1.2.5 Características del pulso en el puerto de entrada**

**a)** Las características del pulso presentado en el puerto de entrada debe ser como el definido para el puerto de salida, pero modificado por las características del par de interconexión. La atenuación de dicho par debe seguir una ley (f: frecuencia en kHz) y la pérdida a la frecuencia de 1024 kHz debe estar en el intervalo de 0 dB a 6 dB. Esta atenuación debe tomar en cuenta cualquier pérdida ocasionada por la presencia de un repartidor digital entre los equipos.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.8.

**b)** La pérdida de retorno en los puertos de entrada de la interfaz deben tener los valores mínimos descritos en la tabla 2. Con una amplitud de la señal generada de 2.37 V.

|  |  |
| --- | --- |
| **Intervalo de frecuencia (kHz)** | **Pérdida de retorno mínima (dB)** |
| 51 a 102 | 12 |
| 102 a 2 048 | 18 |
| 2 048 a 3 072 | 14 |

##### Tabla 2.- Pérdida de retorno mínima para una interfaz a 2 048 kbit/s

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.9.

**c)** Para la fluctuación de fase que ha de tolerarse en los accesos de entrada, véase la tabla 3, así como el apéndice B.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intervalo Unitario pico a pico (IUpp)** | | | **Frecuencia** | | | | | | **Señal de prueba pseudo**  **aleatoria** | |
| A0 | A1 | A2 | | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | |  |
| 36.9 | 1.5 | 0.2 | | 1.2x10-5 Hz | 20 Hz | 2.4 kHz | 18 kHz | 100 kHz | | 215-1 bits |
| Nota: 1 IU = 488 ns. | | | | | | | | | | |

**Tabla 3.- Máxima fluctuación de fase en el**

**puerto de entrada para una interfaz a 2 048 kbit/s.**

**d)** Para asegurar la inmunidad adecuada contra las reflexiones de señales que pueden producirse en la interfaz, debido a irregularidades de impedancia en los repartidores digitales y en los accesos de salida digitales, los accesos de entrada deben cumplir con lo siguiente:

Se añade a una señal compuesta nominal, codificada en HDB3 y constituida por pulsos cuya forma se ajusta a la plantilla del pulso figura 1, una señal interferente con la misma forma del pulso de la señal deseada. La señal interferente debe tener una velocidad binaria comprendida entre los límites especificados en este documento, pero no debe ser síncrona con la señal deseada.

La señal interferente se combina con la señal deseada en una red combinadora, con una atenuación global nula en el trayecto de la señal y con una impedancia nominal de 75 Ω (Ohms) para dar una relación señal/interferencia de 18 dB. El contenido binario de la señal interferente debe ajustarse a un patrón de prueba pseudoaleatorio del tipo 215 – 1 bits.

No deben producirse errores cuando se aplique al acceso de entrada la señal combinada, con la atenuación máxima especificada para el cable de interconexión.

Se considera que una realización de receptor que proporcione un umbral adaptativo en vez de un umbral fijo es más resistente a las reflexiones y que, por tanto debe preferirse.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.8.

**e)** El conductor exterior del cable coaxial debe conectarse a tierra.

**4.1.3 Características funcionales**

**4.1.3.1 Estructura y señal de alineación de trama básica a 2 048 kbit/s**

La estructura de trama básica debe estar compuesta de 32 intervalos de tiempo numerados del 0 al 31 y cada intervalo de tiempo debe estar compuesto de 8 bits, por lo que se debe tener un total de 256 bits por trama.

Dentro de la estructura de trama básica, el intervalo de tiempo cero está reservado para la señal de alineación de trama y bits de servicio. La asignación específica de cada uno de los bits de este intervalo de tiempo se describe en la tabla 4.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del bit  Tramas alternadas | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Trama que contiene la señal de alineación de trama | | Si | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| (1) | señal de alineación de trama | | | | | | |
| Trama que no contiene la señal de alineación de trama | | Si | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | SA8 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | |
| (1) | Los bits designados como Si son bits reservados para uso internacional, si no se utilizan de manera específica deben ser puestos a “1” en los trayectos digitales que atraviesan una frontera internacional. No obstante, se pueden utilizar en el ámbito nacional si el trayecto digital no atraviesa una frontera. | | | | | | | | |
| (2) | Este bit se pone a “1” para evitar simulación de señal de alineación de trama. | | | | | | | | |
| (3) | “A” es indicación de alarma distante. En funcionamiento normal es puesto a “0”; en condición de alarma es puesto a “1”. | | | | | | | | |
| (4) | Sa4 a Sa8 son bits adicionales de reserva que pueden utilizarse como sigue:  i). Los bits Sa4 a Sa8 pueden ser recomendados para uso en aplicaciones punto a punto específicas.  ii). El bit Sa4 puede utilizarse como enlace de datos basado en mensajes para operaciones, mantenimiento y monitoreo de la calidad de funcionamiento. Este canal se origina en el punto en que se genera la trama y termina donde se separa la trama.  iii). Los bits Sa5 a Sa7 son para uso nacional cuando no se les necesita para aplicaciones punto a punto específicas. | | | | | | | | |

El intervalo de tiempo 16 está reservado para la información de señalización en caso de haberla (Véase 4.1.3.2). Cuando este intervalo no se ocupe para señalización, puede utilizarse para un canal de 64 kbit/s, de la misma manera que los intervalos 1 a 15 y 17 a 31.

El tiempo necesario para transmitir una estructura de trama básica es de 125 µs, por lo que en un segundo se transmiten 8 000 tramas.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.10.

**4.1.3.2 Señalización**

Para propósitos de señalización, en caso de haberla, debe utilizarse el intervalo de tiempo 16 si se trata de Señalización Asociada al Canal (SAC) y se recomienda el uso de cualquier canal para el caso de utilizarse señalización por canal común. En las especificaciones de dichos sistemas de señalización se deben incluir los requisitos detallados para la organización de los sistemas de señalización determinados.

En el caso de existir SAC, debe utilizarse la estructura de multitrama que se define a continuación.

Cada multitrama está formada por 16 tramas básicas numeradas de 0 a 15 y su tiempo de duración es de 2 ms, es decir 500 multitramas en 1 s.

Dentro de la multitrama, el intervalo de tiempo 16 de la trama 0 se utiliza para la señal de alineación de multitrama. Esta señal se inserta en los bits 1 a 4 y tiene la forma “0000”. Los detalles para la asignación de los 8 bits de este intervalo se especifican en la tabla 5.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo de tiempo 16 de la trama 0 | | Intervalo de tiempo 16 de la trama 1 | | Intervalo de tiempo 16 de la trama 2 | | Intervalo de tiempo 16 de la trama 15 | |
| 0000xyxx | | abcd  canal 1 | abcd  canal 16 | abcd  canal 2 | abcd  canal 17 | abcd  canal 15 | abcd  canal 30 |
| Donde: | x= bit de reserva, se pone a 1 si no se utiliza y= bit utilizado para indicación de alarmas al extremo distante. En condición de funcionamiento normal se pone a 0; en condición de alarma se pone a 1.   * Los números de canal son números de canales telefónicos. Los intervalos de tiempo de canal a 64 kbit/s1 a 15 y 17 a 31 se asignan a canales telefónicos numerados del 1 al 30. * Esta asignación de bits proporciona cuatro canales de señalización a 500 bit/s, denominados a, b, c y d, respectivamente, para telefonía y otros servicios. Mediante esta disposición, la distorsión de señalización de cada canal de señalización introducida por el sistema de transmisión MIC no debe pasar de 2 ms. * **¡Error! Marcador no definido.**Si no se utilizan los bits b, c o d, se les debe poner a los siguientes valores: b=1, c=0, d=1. * Se recomienda no utilizar la combinación 0000 de los bits a, b, c y d para fines de señalización para los canales 1 a 15. | | | | | | |

**Tabla 5.- Asignación de los bits del intervalo de tiempo 16**

**4.1.3.3 Estructura de Multitrama para la Verificación por Redundancia Cíclica 4 (VRC-4)**

En caso de tener la posibilidad, el Procedimiento de Verificación por Redundancia Cíclica 4 (VRC-4) se debe utilizar cuando sea preciso contar con una mejor capacidad de monitoreo de errores y/o de protección adicional contra la simulación de la señal de alineación de trama.

Cuando un equipo ha sido diseñado para poder aplicar el procedimiento VRC-4, también debe tener la posibilidad de interfuncionar con un equipo que no permite aplicar el VRC, es decir, la aptitud para seguir prestando servicio (tráfico) entre equipos con y sin la capacidad VRC-4. Esto debe poderse hacer en forma manual (p. ej. mediante puentes). En tal caso de funcionamiento, el bit 1 de las tramas debe ponerse a 1 en ambos sentidos de transmisión (véase la nota 1 de la tabla 4).

Para propósitos de uso del VRC-4, se debe utilizar el bit 1 del intervalo de tiempo 0 y debe utilizar además la estructura de multitrama descrita en la tabla 6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Submultitrama | Número de | Bits 1 a 8 de la trama | | | | | | | |
| (SMT) | Trama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Multitrama | I | 0 | C1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| 2 | C2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| 4 | C3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| 6 | C4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| II | 8 | C1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| 10 | C2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| 12 | C3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | E | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| 14 | C4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | E | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| Donde:  E = bits de indicación de error VRC-4.  Sa4 a Sa8 = bits de reserva.  C1 a C4 = bits de Verificación por Redundancia Cíclica 4 (VRC-4).  A = indicación de alarma distante. | | | | | | | | | | |

**Tabla 6.- Estructura de multitrama para el VRC-4**

Cada multitrama VRC-4 se compone de 16 tramas numeradas del 0 al 15 y se divide en 2 submultitramas designadas como SMT I y SMT II de 8 tramas cada una, lo que indica su orden respectivo de aparición dentro de la estructura de multitrama VRC-4. La SMT constituye el tamaño del bloque de Verificación por Redundancia Cíclica 4 (o sea 8 tramas por 256 bits = 2 048 bits).

La estructura de multitrama VRC-4 no está relacionada con el uso posible de una estructura de multitrama en el intervalo de tiempo de 16 kbit/s a 64 kbit/s (véase el punto 4.1.3.2).

En las tramas que contienen la señal de alineación de trama, el bit 1 se utiliza para transmitir los bits VRC-4. En cada SMT hay 4 bits VRC-4 denominados C1, C2, C3 y C4. En las tramas que no contienen la señal de alineación de trama, el bit 1 se utiliza para transmitir la señal de alineación de multitrama VRC-4, de 6 bits, y los dos bits E de indicación de error VRC-4. En el apéndice C se describe el procedimiento para la Verificación por Redundancia Cíclica 4 (VRC-4).

La señal de alineación de multitrama de VRC-4 tiene la forma 001011.

Los bits E deben ponerse a CERO hasta que se haya establecido la alineación de trama básica y la multitrama VRC-4. A partir de entonces, los bits E pueden utilizarse para indicar submultitramas recibidas con errores, pasando el estado binario de un bit E de UNO a CERO para cada submultitrama con errores. Todo retardo en la detección de una submultitrama con errores y la fijación del bit E que indica el estado de error, debe ser inferior a un segundo.

Los bits E siempre se toman en cuenta, incluso si la submultitrama que los contiene tiene errores, puesto que hay poca probabilidad de que los bits E tengan errores.

En caso que en el equipo no se utilice el bit E, éste se debe poner a UNO binario.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.11

### 4.2 Especificaciones técnicas para la interfaz digital a 34 368 kbit/s, (E3)

### 4.2.1 Tipo de conector

El tipo de conector para los puertos de la interfaz E3, tanto en el lado de trasmisión como en el lado de recepción, debe ser BNC.

Lo anterior se constata de acuerdo con lo descrito en el numeral 5.2.

### 4.2.2 Características eléctricas

### 4.2.2.1 Velocidad de transmisión

La velocidad de transmisión a la que debe trabajar la interfaz la interfaz E3 debe ser de 34 368 kbit/s, ± 0.688 kbit/s (34 368 kbit/s ± 20 p.p.m).

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.3.

### 4.2.2.2 Código de línea

Cuando se transmita una señal del tipo E3, el código de línea utilizado debe ser el Código de alta densidad bipolar de orden 3 (HDB3), descrito en el apéndice A.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.4

### 4.2.2.3 Impedancia

La impedancia resistiva de terminación del puerto de entrada debe ser 75 Ω (Ohms) desbalanceada con una tolerancia de ± 0.25 Ω (Ohms).

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.5

### 4.2.2.4 Características del pulso en el puerto de salida

**a)** La tensión pico nominal del pulso que se debe transmitir debe ser de 1 V, con una tolerancia de ± 0.1 V.

**b)** La tensión pico de un espacio, es decir cuando no existe pulso, debe ser de 0 V, con una tolerancia de ± 0,1 V.

**c)** El ancho nominal del pulso debe ser de 14.55 ns.

**d)** La relación de las amplitudes de los pulsos negativos y positivos, al centro del intervalo del pulso, debe ser de 0.95 a 1.05.


**e)** La relación entre el ancho de los pulsos positivos y de los negativos, en los puntos de semiamplitud nominal, debe ser de 0.95 a 1.05.

**f)** La forma del pulso debe estar de acuerdo con la plantilla mostrada en la figura 2.

**g)** El conductor externo del cable coaxial debe conectarse a tierra.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.6

**Figura 2.- Plantilla del pulso de la interfaz a 34 368 kbit/s, E3**.



**4.2.2.4.1 Fluctuación de fase en el puerto de salida**

La máxima fluctuación de fase pico a pico que ha de tolerarse en los accesos de salida, no debe exceder los límites especificados en la tabla 7, cuando sea medido con un filtro pasa bandas con las frecuencias de corte indicadas en la misma tabla.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ancho de banda de medición,**  **frecuencias (kHz) a −3 dB** | | | **Amplitud pico a pico (IU)\*** |
|  | Frecuencia de corte inferior | Frecuencia de  corte superior |
| Intervalo A | 0.1 | 800 | 1.5 |
| Intervalo B | 10 | 800 | 0.15 |
| \* 1 IU = 29.1 ns | | | |

##### Tabla 7.- Máxima fluctuación de fase en el puerto de salida

##### para una interfaz a 34 368 kbit/s

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.7

* + - 1. **Características del pulso en el puerto de entrada**

1. Las características del pulso presentada en los puertos de entrada deber ser como el definido para el puerto de salida, pero modificado por las características de los pares de interconexión. La atenuación de dicho par debe seguir una ley en (f: frecuencia en kHz) y la pérdida a la frecuencia de 17 184 kHz esté comprendida entre 0 y 12 dB. Esta atenuación tendrá en cuenta las posibles pérdidas debidas a la presencia de un repartidor digital entre los equipos.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.8.

1. La pérdida de retorno en los puertos de entrada de la interfaz deben tener los valores mínimos indicados en la tabla 8. Con una amplitud de la señal generadora de 1 V.

|  |  |
| --- | --- |
| **Intervalo de frecuencia**  **(kHz)** | **Pérdida de retorno mínima**  **(dB)** |
| 860 a 1 720 | 12 |
| 1 720 a 34 368 | 18 |
| 34 368 a 51 550 | 14 |

### Tabla 8.- Pérdida de retorno mínima para una interfaz a 34 368 kbit/s

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.9.

c) Para la fluctuación de fase que ha de tolerarse en los accesos de entrada, véase la tabla 9, así como el apéndice B.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intervalo Unitario pico a pico (IUpp)** | | **Frecuencia** | | | | **Señal de prueba pseudoaleatoria** |
| A1 | A2 | f1 | f2 | f3 | f4 |  |
| 1.5 | 0.15 | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 800 kHz | 223-1 bits |
| Nota: 1 IU = 29.1 ns. | | | | | | |

##### Tabla 9.- Máxima fluctuación de fase para el puerto de entrada

##### para una interfaz a 34 368 kbit/s

d) Para asegurar la inmunidad adecuada contra las reflexiones de señales que puedan producirse en la interfaz, debido a irregularidades de impedancia en los repartidores digitales y en los accesos de salida digitales, los accesos de entrada deben cumplir con lo siguiente:

Se añade a una señal compuesta nominal, codificada en HDB3, constituida por pulsos cuya forma se ajusta a la plantilla de pulso figura 2, una señal interferente con la misma forma del pulso que la señal deseada. La señal interferente deberá tener una velocidad binaria comprendida entre los límites especificados en este documento, pero no deberá ser síncrona con la señal deseada.

La señal interferente se combinará con la señal deseada en una red combinadora, con una atenuación global nula en el trayecto de la señal y con una impedancia nominal de 75 Ω (Ohms) para dar una relación señal/interferencia de 20 dB. El contenido binario de la señal interferente deberá ajustarse a un patrón de prueba pseudoaleatorio del tipo 223 – 1 bits.

No deben producirse errores cuando se aplique al acceso de entrada la señal combinada, con la atenuación máxima especificada para el cable de interconexión.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.8.

e) El conductor exterior del cable coaxial debe conectarse a tierra.

### 4.2.3 Características funcionales

**4.2.3.1 Estructura y señal de alineación de trama básica a 34 368 kbit/s**

La estructura de trama básica a 34 368 kbit/s, comprende 537 octetos, como se define en la tabla 10. El orden de la trasmisión de la información es de izquierda a derecha y de arriba abajo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 59 columnas | | | | | |  |
| BAT1 | BAT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOR |  | 530 octetos | | | | | |  | 9 Renglones |
| CG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 

##### Tabla 10. Estructura de trama a 34 368 kbit/s

El bit más significativo es el bit 1 y se define en la tabla 11.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BMS |  |  |  |  |  |  | BmS | BMS |  |  |  |  |  |  | BmS |  |
| Bit: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| BAT1 | **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | BAT2 |
| ME | BIP-8 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TR | Traza de ruta | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MA | IDR | IER | Tipo de carga | | | Indicador de Multitrama | | MT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOR | Bit de operación de red | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CG | Canal de propósito general | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Tabla 11. Señal de alineación de trama a 34 368 kbit/s

Donde:

1. Los bits BAT1 y BAT2, corresponden a los bits de alineación de trama.
2. El byte ME, corresponde al monitoreo de errores; BIP-8, bit de paridad de intercalado. Bit destinado para el monitoreo de errores en la ruta.
3. El byte TR, corresponde al trazado de la ruta; se utiliza para transmitir repetitivamente un identificador de acceso de traza de ruta, de modo que el trazado de la ruta en el receptor pueda continuar su conexión al transmisor deseado.
4. El byte MA, corresponde al mantenimiento y adaptación y sus subcampos son:
5. El bit 1 IDR, debe ponerse a “1” en las siguientes condiciones:
6. Señal de entrada invalida
7. Perdida de alineación de trama
8. Señal de indicación de alarma

De otra forma deberá permanecer en “0”.

1. El bit 2, IER debe ser puesto a 1 y ser enviado de regreso a la ruta remota de terminación, si uno o más errores fueron detectados por el BIP-8, de otra forma será puesto a “0”.
2. Los bits 3 - 5, indican el tipo de carga útil, y se describen en la tabla 12:

|  |  |
| --- | --- |
| Código | Señal |
| 000 | Sin equipo |
| 001 | Equipo NO especificado |
| 010 | ATM |
| 011 | SDH |

##### Tabla 12. Tipo de carga útil

1. Los bits 6 -7, son indicadores de multitramas.
2. El bit 8, corresponde al marcador de tiempo, este bit es puesto a “0”, para indicar que la sincronía de reloj de la fuente, tiene una ruta específica a un reloj de referencia, en otras circunstancias es puesto a “1”.
3. El byte BOR, corresponde a labores de mantenimiento de operadores de red individuales.
4. El byte CG, corresponde a aplicaciones de uso específico de voz, datos o con propósitos de mantenimiento.

El equipo terminal deberá realizar un procedimiento de alineación de trama de la señal transmitida, debiendo identificar a BAT1 y BAT2 en sus posiciones previstas contenidos en el tren de bits recibidos; la alineación de trama se considerará exitosa una vez que se hayan recibido tres tramas sin errores y se hayan identificado los bits de alineación de trama.

La alineación de trama se considerará perdida cuando:

1. Cuando se reciban incorrectamente, en sus posiciones previstas, cuatro señales consecutivas de alineación de trama.
2. Cuando 986 o más tramas presenten una o más violaciones del (BIP-8), en un bloque de 1 000 tramas.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.10.

**4.2.3.2 Identificador de formato del punto de acceso de la traza**

El identificador de formato del punto de acceso de la traza, podrá utilizar el formato de numeración del byte 16.

**4.2.3.2.1 Estructura de trama del byte 16 para la Verificación por Redundancia Cíclica 7 (VRC-7)**

El primer byte de la cadena de trama empieza marcando e incluye el resultado del cálculo del CRC-7 de la trama inmediata anterior, los siguientes 15 bytes son empleados para la transportar información ASCII suministrada por el proveedor del servicio digital.

La estructura de la trama del byte 16, se define de acuerdo con la tabla 13.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte 1 | 1 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | Marcador de inicio de trama |
| Byte 2 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |  |
| Byte 3 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Byte 16 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |  |

##### Tabla 13. Estructura de Trama del byte 16

Nota:

1. C1 --- C7 es el resultado de del CRC-7, de la trama previa.
2. 0XXXXXXX, corresponden a caracteres ASCII.

Lo anterior se verifica de acuerdo al método de prueba descrito en el numeral 5.12.

### 5. Métodos de prueba

Este capítulo contiene los métodos de prueba que deberán emplearse para la comprobación de las especificaciones contenidas en el numeral 4.

### 5.1 Especificaciones de los equipos de medición

Para la aplicación de los métodos de prueba de la presente DT, los equipos, materiales y aparatos de medición deben cumplir con las especificaciones técnicas que se indican en la tabla 14:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo | Característica | Interfaces digitales | |
| 2 048 Kbit/s, E1 | 34 368 kbit/s, E3 |
| Analizador / Generador de Tramas | Frecuencia de bits | 2 048 kbit/s, ± 0.1024 kbit/s | 34 368 kbit/s  ± 0.688 kbit/s |
| Impedancia | 75 Ω (Ohms) | |
| Código de línea | HDB3 | |
| Generador de patrones PRBS | 215-1 | 223-1 |
| Decodificación de tramas como se especifican en: | UIT-T G.704 | UIT-T G.832 |
| Características de la interfaz física y eléctrica | Especificado en UIT-T G.703 | |
| Generador de patrones PRBS | Frecuencia de bits | 2 048 kbit/s, ± 0.1024 kbit/s | 34 368 kbit/s  ± 0.688 kbit/s |
| Impedancia | 75 Ω (Ohms) | |
| Código de línea | HDB3 | |
| Nivel de señal | 2.37 V ± 0.237 | 1 V ± 0.1 |
| Patrón PRBS | 215-1 | 223-1 |
| Características de la interfaz física y eléctrica | Especificado en UIT-T G.703 | |
| Osciloscopio digital | Intervalo de DC | 0 – 6 V | |
| Intervalo de impedancia | 0 – 600 Ω (Ohms) | |
| Resolución de Ohms | 0,1 Ω (Ohms) | |
| Intervalo de frecuencias de operación | 100 Hz a 200 MHz | |
| Razón de muestreo | 2 GS/s | |
| Sensitividad vertical | 2 mV/div – 5 V/div | |
| Resolución vertical | 8 bits | |
| Máscara | ITU-T G.703 E1 y E3 | |
| Puente de pérdida de retorno | Impedancia característica | 75 Ω (Ohms) | |
| Intervalo de frecuencias | 200 Hz – 4.5 MHz | 75 kHz – 60 MHz |
| Directividad | > 35 dB | |
| Pérdida de inserción de puerto de entrada a puerto de prueba | < 7.0 dB | |
| Pérdida de inserción de puerto de entrada a puerto de salida | < 13.0 dB | |
| Pérdida de retorno en puerto de entrada | > 30 dB | |
| Pérdida de retorno en puerto de salida | > 20 dB | |
| Pérdida de retorno en puerto de prueba | > 28 dB | |
| Carga de prueba | Impedancia característica | 75 Ω (Ohms) ± 0.25% (Ohms) | |
| Medidor selectivo de nivel | Impedancia característica | 75 Ω (Ohms) | |
| Intervalo de frecuencias | 200 Hz – 4,5 MHz | 75 KHz – 60 MHz |
| Resolución de intervalo frecuencias | 1 Hz | |
| Pasos de incremento de frecuencia mínimo | 10 Hz | |
| Generador/Medidor de fluctuación de fase | Intervalo de frecuencias | 20 Hz – 100 kHz | 10 Hz – 800 kHz |
| Intervalo de amplitud cresta a cresta | 0.2 – 1.5 IU | 0.15 – 1.5 IU |
| Generador de onda sinusoidal | Intervalo de frecuencia | 51 – 3 072 kHz | 860 – 51 550 kHz |
| Resolución de frecuencia | 0.01 Hz | |
| Exactitud | 0.375x10-6 veces la frecuencia de portadora | |
| Potencia máxima de salida | 13 dBm | |
| Resolución de potencia | 0.01 dBm | |
| Impedancia nominal | 75 Ω (Ohms) | |
| Simulador de cable | Atenuación Característica | De acuerdo a la ley √f en el intervalo de  10 – 10 000 kHz | De acuerdo a la ley √f en el intervalo de  860 – 51 550 kHz |
| Atenuación | 6 dB @1 024 Hz | 12 dB @17 184 Hz |
| Impedancia característica | 75 Ω (Ohms) | |
| Combinador de RF | Impedancia característica | 75 Ω (Ohms) | |
| Intervalo de frecuencia | 200 Hz – 4.5 MHz | 75 KHz – 60 MHz |
| Asilamiento entre puertos de entrada | > 30dB | |
| Medidor PCM | Intervalo de frecuencias de operación | 1.5 Mbps to 10 Gbps | |
| Exactitud de reloj | 4.6 p.p.m | |
| Manejo de tramas | E1, E3 de acuerdo a G.703. UIT-T | |
| Frecuencímetro | Intervalo de frecuencias de operación | 20 Hz a 160 MHz | |
|  | Sensibilidad | 20 Hz a 80 MHz < 15mV rcm  80 MHz a 160 MHz < 25 mV rcm | |
| Atenuador fijo de RF | Impedancia característica | Impedancia característica | |
| Intervalo de frecuencias | 200 Hz – 4.5 MHz | 75 KHz – 60 MHz |
| Atenuación | 18 dB | 20 dB |

##### Tabla 14. Características técnicas de los equipos, materiales y

##### aparatos de medición

### 5.2 Tipo de conector

Constatar ocularmente que el tipo de conector corresponda a un BNC.

### 5.3 Método de prueba para verificar la velocidad de trasmisión

1. Implementar el diagrama como se indica en la figura 3.
2. El EBP debe ser configurado para proporcionar en el puerto de salida, la señal de sincronía del reloj interno de el mismo, una secuencia pseudoaleatoria codificada HDB3, con una longitud de 215 – 1 bits.
3. La velocidad de transmisión medida en el puerto de salida del EBP de la interfaz E1, debe ser la indicada el numeral 4.1.2.1.
4. La velocidad de transmisión medida en el puerto de salida del EBP de la interfaz E3, debe ser la indicada el numeral 4.2.2.1.

Equipo

Bajo

Prueba

Medidor PCM

Frecuencímetro

**Figura 3.- Diagrama para la medición de la velocidad de transmisión**

### 5.4 Método de prueba para verificar el código de línea

1. Implementar el diagrama como se indica en la figura 4.
2. Configure el analizador o generador de tramas para que trasmita una secuencia pseudoaleatoria codificada en HDB3 con una longitud de 215 – 1 bits.
3. El EBP deberá transmitir un tren de bits codificado en HDB3, que incluya las secuencias:
   1. <0000> - <número par de unos> - <0000>
   2. <0000> - <número impar de unos> - <0000>
4. Posterior a una transmisión de 100 ocurrencias de la secuencia referida en el punto anterior, no se deben presentar errores de decodificación en el tren de bits HDB3.
5. El resultado obtenido debe estar conforme lo indica el numeral 4.1.2.2, para la interfaz E1.
6. El resultado obtenido debe estar conforme lo indica el numeral 4.2.2.2, para la interfaz E3.

TX

Equipo

Bajo

Prueba

RX

RX

Analizador o Generador de tramas

TX

**Figura 4.- Diagrama para la verificación del código de línea**

### 5.5 Método de prueba para verificar la impedancia en el puerto de entrada

1. La medición de la impedancia se debe realizar utilizando el diagrama de la Figura 5.
2. Con el EBP apagado, empleando un óhmetro mida y registre la impedancia resistiva en el puerto de entrada.
3. El resultado obtenido debe estar conforme a lo indica en el numeral 4.1.2.3, para la interfaz E1.
4. El resultado obtenido debe estar conforme a lo indica en el numeral 4.2.2.3, para la interfaz E3.

Óhmetro

75

RX

Equipo Bajo Prueba

TX

Ω

**Figura 5.- Diagrama para la medición de la impedancia**

##### en el puerto de entrada

### 5.6 Método de prueba para verificar las características del pulso en el puerto de salida

1. La medición de la forma del pulso se debe realizar utilizando el diagrama de la figura 6.
2. Configure el EBP para que transmita una secuencia pseudoaleatoria de UNOS y CEROS, codificada en HDB3 con una longitud de 215 – 1 bits o de 223 – 1 de acuerdo a la interfaz que este verificando.
3. Cargue o establezca en el osciloscopio la plantilla del pulso correspondiente a la interfaz que este evaluando.
4. Superponga en el osciloscopio, un pulso correspondiente a un UNO binario sobre la plantilla. Verifique que el pulso a evaluar cae dentro de la plantilla correspondiente, mida y registre la amplitud al centro del intervalo del pulso.
5. Localice un pulso correspondiente a un CERO binario, mida y registre la amplitud al centro del intervalo del pulso.
6. Configure el equipo de medición de tal manera que un pulso positivo y un pulso negativo, correspondientes a un UNO binario, sean visibles en el trazo de la pantalla. Mida y registre la amplitud, en el centro del intervalo del pulso positivo y del pulso negativo.
7. Calcule y registre la relación de amplitudes dividiendo la amplitud del pulso positivo y del pulso negativo.
8. Los resultados obtenidos deben estar conforme lo indica en el numeral 4.1.2.4.
9. Los resultados obtenidos deben estar conforme lo indica en el numeral 4.2.2.4.

Equipo de medición

Equipo

Bajo

Prueba

TX



Carga de Prueba

##### Figura 6.- Diagrama para la verificación de las características del pulso

##### en el puerto de salida

### 5.7 Método de prueba para verificar la fluctuación de fase pico a pico de un puerto de salida

1. La medición de la fluctuación de fase a la salida del EBP se debe realizar de acuerdo al diagrama de la figura 7.

**I. Para la interfaz E1:**

1. Configure el analizador o generador de tramas para que transmita una secuencia pseudoaleatoria codificada en HDB3, longitud de 215 – 1 bits y de acuerdo con la plantilla de la figura 1.
2. El EBP debe transmitir una secuencia de bits estructurado en tramas de acuerdo con el código de redundancia cíclica VRC-4, las tramas que no contengan señal de alineación de tramas, el bit 3 “A” debe ser puesto a cero y los bits del 4 al 8 (Sa4 a Sa8) a 1; el contenido binario de información en los bits del 9 al 256 debe ser PRBS de longitud de 215 – 1.
3. Configure el medidor de fluctuación de fase con las frecuencias de corte del intervalo B1 y B2, como se indica en la tabla 15.
4. Los resultados obtenidos para el puerto de salida debe estar ser conforme lo indica en el numeral 4.1.2.4.1.

**II. Para interfaz E3:**

1. Configure el analizador o generador de tramas para que transmita una secuencia pseudoaleatoria codificada en HDB3, longitud de 223 – 1 y de acuerdo con la plantilla de la figura 2.
2. El EBP debe transmitir una secuencia de bits estructurado en tramas de acuerdo con el numeral 4.2.3.1 y de longitud de 223 – 1.
3. Configure el medidor de fluctuación de fase con las frecuencias de corte del intervalo B1 y B2, como se indica en la tabla 15.
4. Los resultados obtenidos par el puerto de entrada, debe estar ser conforme lo indica en el numeral 4.2.2.4.1.

TX

Equipo Bajo Prueba

Filtro Pasa Banda Intervalo B1 f1 & f4

RX

Detector Fluctuación de Fase

Medición de la Fluctuación de Fase

Medidor de Fluctuación de Fase

Generador PBRS o Analizador o Generador de tramas

Filtro Pasa Banda Intervalo B2 f3 & f4

Referencia de temporización externa

**Figura 7. Diagrama para la medición de la fluctuación de fase pico a pico en el puerto de salida**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfaz  kbit/s | Intervalo de frecuencias | Frecuencia de corte inferior (kHz) | Frecuencia de corte superior (kHz) |
| E1, 2 048 kbit/s | Intervalo B 1 | 0.020 | 100 |
| Intervalo B2 | 18 | 100 |
| E3, 34 368 kbit/s | Intervalo B 1 | 0.1 | 800 |
| Intervalo B2 | 10 | 800 |

##### Tabla 15.- Especificación para las frecuencias de corte en la interfaz E1 y E3.

### 5.8 Método de prueba para verificar la tolerancia e inmunidad a señales reflejadas en el puerto de entrada

1. El pulso en el puerto de entrada deberá de ser medida usando el diagrama de la figura 8.

**I. Para la interfaz E1:**

1. Configure el analizador o generador de tramas para que transmita una secuencia pseudoaleatoria codificada en HDB3, longitud de 215 – 1 y de acuerdo con la plantilla de la figura 1.
2. El EBP debe transmitir una secuencia de bits estructurado en tramas de acuerdo con el código de redundancia cíclica VRC-4, las tramas que no contengan señal de alineación de tramas, el bit 3 “A” debe ser puesto a cero y los bits del 4 al 8 (Sa4 a Sa8) a 1; el contenido binario de información en los bits del 9 al 256 debe ser PRBS de longitud de 215 – 1. La velocidad de trasmisión debe estar dentro del límite de 2048 kbps/s ± 50 p.p.m.
3. La señal interferente generada por el PBRS debe cumplir lo siguiente: Debe codificarse empleando el código de línea HDB3, longitud de 215 – 1 y de acuerdo con la plantilla de la figura 1; el contenido binario debe ser del tipo PRBS de longitud 215 – 1 y la velocidad de trasmisión debe estar dentro del límite de 2 048 kbit/s ± 50 p.p.m y no estar sincronizada con el EBP.
4. Configure la atenuación del simulador de cable, la cual no deberá ser mayor a 6 dB a 1 024 Hz.
5. Realice las siguientes pruebas:
   1. Sin el simulador de cable y sin la señal interferente;
   2. Con el simulador de cable y sin la señal interferente;
   3. Sin el simulador de cable y con la señal interferente y
   4. Con el simulador de cable y la señal interferente.
6. Los resultados obtenidos deben estar conforme lo indican los incisos inciso a) y d) del numeral 4.1.2.5.

**II. Para interfaz E3:**

1. Configure el analizador o generador de tramas para que transmita una secuencia pseudoaleatoria codificada en HDB3, longitud de 223 – 1 bits y de acuerdo con la plantilla de la figura 2.
2. El EBP debe transmitir una secuencia de bits estructurado en tramas de acuerdo con el numeral 4.2.3.1, la velocidad de trasmisión debe estar dentro del límite de 34 368 kbps/s ± 20 p.p.m.
3. La señal interferente generada por el PBRS debe cumplir lo siguiente: Debe codificarse empleando el código de línea HDB3, longitud de 223 – 1 y de acuerdo con la plantilla de la figura 2; el contenido binario debe ser del tipo PRBS de longitud 223 – 1 bits y la velocidad de trasmisión debe estar dentro del límite de 34 368 kbit/s y no estar sincronizada con el EBP.
4. Configure la atenuación del simulador de cable, la cual no deberá ser mayor a 12 dB a 17 184 kHz.
5. Realice las siguientes pruebas:
   1. Sin el simulador de cable y sin la señal interferente;
   2. Con el simulador de cable y sin la señal interferente;
   3. Sin el simulador de cable y con la señal interferente y
   4. Con el simulador de cable y la señal interferente.
6. Los resultados obtenidos para la inmunidad a señales reflejadas debe estar ser conforme lo indican los incisos a) y d) del numeral 4.2.2.5.

Equipo

Bajo Prueba

Red de combinación y atenuación

TX

RX

RX

Simulador de Cable

TXRX

Señal Interferente

Generador PBRS

Atenuador RF

Analizador/Generador de

Tramas

##### Figura 8. Diagrama para la verificar la tolerancia e inmunidad a una señal interferente

### 5.9 Método de prueba para verificar la pérdida de retorno del pulso en el puerto de entrada

1. Las pérdidas de retorno en el puerto de entrada, se deben realizar de acuerdo al diagrama de la figura 9.
2. Omita la utilización de la carga de prueba, si el puente de pérdida de retorno ya contiene una carga de prueba.

**I. Para interfaz E1:**

1. Con el generador de señales aplique una señal sinusoidal al puente de pérdida de retorno con los parámetros de amplitud y frecuencia que se indican en la tabla 16.
2. Registre la medición de potencia en dB desplegada en el medidor de nivel selectivo.
3. Los resultados obtenidos debe estar ser conforme lo indica el inciso b) del numeral 4.1.2.5

**II. Para interfaz E3:**

1. Con el generador de señales aplique una señal sinusoidal al puente de pérdida de retorno con los parámetros de amplitud y frecuencia que se indican en la tabla 16.
2. Registre la medición de potencia en dB desplegada en el medidor de nivel selectivo.
3. Los resultados obtenidos debe estar ser conforme lo indica el inciso b) del numeral 4.2.2.5.

Generador Sinusoidal

Equipo

Bajo Prueba

RX

Puente de Reflexión

Carga de prueba

Medidor de nivel selectivo

##### Figura 9. Diagrama para la medición de la pérdida de retorno en el puerto de entrada.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Interfaz (kbit/s)** | **Amplitud de la señal generada (V)** | **Intervalos de frecuencias a probar (kHz)** |
| 2 048 (E1) | 2.37 | 51 a 102  102 a 2 048  2 048 a 3 072 |
| 34 368 (E3) | 1.0 | 860 a 1 720  1 720 a 34 368  34 368 a 51 550 |

##### Tabla 16 Especificación de amplitud e intervalos de frecuencias para medir las pérdidas de retorno en el puerto de entrada.

**5.10 Método de prueba para verificar la estructura y señal de alineación de trama básica**

1. La estructura y longitud de trama debe ser evaluada usando el diagrama de la figura 10.

TX

Equipo

Bajo

Prueba

RX

RX

Analizador/ Generador de tramas

TX

##### Figura 10. Diagrama para evaluar la estructura y

##### señal de alineación de la trama básica

**I. Para interfaz E1:**

1. Configure el analizador o generador de tramas para aplicar al puerto de entraba del EBP, una secuencia de bits pseudoaleatorio codificada con código de línea HDB3, longitud de 215 – 1, velocidad de trasmisión dentro de los límites de 2 048 kbit/s ± 50 p.p.m, y de acuerdo con la plantilla de la figura 1.
2. El EBP debe transmitir un tren de bits estructurado en tramas de acuerdo con el código de redundancia cíclica VRC-4, el contenido binario de información en los bits del 9 al 256 debe ser PRBS de longitud 215 – 1.
3. Los resultados obtenidos debe estar conforme lo indica el numeral 4.1.3.1.

**II. Para interfaz E3:**

Estructura de Trama

1. Configure el analizador o generador de tramas para aplicar al puerto de entrada del EBP, una secuencia de bits pseudoaleatoria codificada con código de línea HDB3, velocidad de trasmisión dentro de los límites de 34 368 kbit/s ±20 p.p.m, de acuerdo con la plantilla de la figura 2 y de acuerdo con los siguientes puntos:
2. Una secuencia de bits estructurada de acuerdo al numeral 4.2.3.1; pero con errores introducidos en el campo de cálculo del PIB-8.
3. Introduzca unos binarios consecutivos en el campo SIA.
4. El EBP debe transmitir una secuencia de bits dentro de los límites de velocidad de 34 368 kbit/s ±20 p.p.m; estructurado en tramas de acuerdo con el numeral 4.2.3.1, con errores introducidos en el campo BIT-8; la señal de indicación de alarma debe estar puesto a 1; el contenido binario de información en los bits del PRBS debe ser de longitud 223 – 1, no estructurado.

Los resultados obtenidos deben estar conforme lo indica el numeral 4.2.3.1

Alineación de trama

1. Configure el analizador o generador de tramas para aplicar al puerto de entrada del EBP, una secuencia de bits pseudoaleatoria codificada con código de línea HDB3, velocidad de trasmisión dentro de los límites de 34 368 kbit/s ±20 p.p.m, de acuerdo con la plantilla de la figura 2.
2. La secuencia de bits se estructurará de conformidad con el numeral con el 4.2.3.1, pero con la siguiente modificación del byte de alineación de trama y el byte ME.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estimulo | Resultado | Comentario |
| …T T T T T T … | IDR=0 | Correcto BAT |
| …T T T T /T /T /T T T T … | IDR=0 | 3 BAT incorrectos |
| …T T T T N\*(/T /T /T /T T T) | IDR=1 | 4 BAT incorrectos |
| /T /T /T /T T T T | IDR=0 |  |
| /T T T /T | IDR=0 |  |
| T T T T… | IDR=0 |  |
| . . 985 errores BIP-8 en 1000 tramas | IDR=0 |  |
| … 986 errores BIP-8 en 1000 tramas | IDR=1 |  |
| T T T T… | IDR=0 |  |
| /T /T /T /T… | IDR=1 | Se realiza nueva búsqueda de BAT con 1 bit de diferencia |
| Simulados BAT1,BAT2 y correcto BIT-8, en la carga | IDR=0 |
| Posterior de cerrar la simulación consecutiva de la trama T y ME incorrecto BIP-8 en la carga. T T T T….. | IDR=1 IDR=0 |

##### Tabla 17. Procedimiento de alineación de trama

**NOTA: T:** Señal de alineación correcta

**/T:** Señal de alineación incorrecta

**\*N:** Numero de repeticiones continuas

Los resultados obtenidos deben estar la configuración final del byte IDR, de la columna 2 de la tabla 17.

### 5.11 Método de prueba para verificar la estructura de multitrama para la verificación por redundancia cíclica 4 (VRC-4)

1. La estructura y longitud de trama debe ser evaluada usando el esquema de la figura 10.
2. Configure el analizador o generador de tramas para que transmita una secuencia de bits codificada en HDB3, de longitud de 215 – 1.
3. El EBP deberá configurarse para que retransmita por el puerto de salida las tramas que reciba en el puerto de entrada.
4. El bit 1 del intervalo de tiempo 0 de las tramas que contienen la señal de alineación de trama que llevan los bits de VRC-4, deberán corresponder con los datos de la SMT anterior, tal como se define en el apéndice C.

Los resultados obtenidos debe estar ser conforme lo indica en el numeral 4.1.3.3.

### 5.12 Método de prueba para verificar la estructura del byte 16 para la verificación por redundancia cíclica 7 (VRC-7)

* + - 1. La estructura y longitud de trama debe ser evaluada usando el esquema de la figura 10.

1. Configure el analizador o generador de tramas para que transmita un tren de bits con código de línea HDB3, longitud de 223 – 1.
2. El EBP deberá configurarse para que retransmita por el puerto de salida las tramas que reciba en el puerto de entrada.

Los resultados obtenidos debe estar ser conforme lo indica en el numeral 4.2.3.2.1

**5.13 Estimación de la incertidumbre de las mediciones.**

Los resultados de las mediciones deben ir acompañadas de la incertidumbre estimada. Esta estimación se realizará conforme se señala en la NMX-CH-140-IMNC 2002 "Guía para la expresión de la Incertidumbre en las mediciones”, su actualización o la que la sustituya, equivalente a la “Guide to the Expression or Uncertainty in Measurement, BIPM, lEC, IFCC, ISO, IUPAC, lUPAP, OIML (1995)".

**6. Bibliografía**

|  |  |
| --- | --- |
| NMX-I-235-1997-NYCE | Interfaz Digital a 2 048 kbit/s, para la Interconexión entre Redes de Telecomunicaciones. |
| Rec. G.703 | Características físicas y eléctricas de los interfaces digitales jerárquicos, del UIT-T. |
| Rec. G.704 | Estructuras de tramas síncronas utilizadas en los niveles jerárquicos1544, 6312, 2048, 8448 y 44 736 kbit/s., del ITU-T. |
| Rec. G.823 | Control de fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase en las redes digitales basadas en la jerarquía de 2 048 kbit/s, del UIT-T. |
| Rec. O.151 | Aparato de medida de la característica de error a la velocidad primaria y a velocidades superiores. |
| Rec. K.41 | Resistibilidad de las interfaces internas de los centros de telecomunicaciones a las sobretensiones de cresta |
| NOM-008-SCFI | Sistema General de Unidades de Medida |
| RCTG-TD-02. | Interfaz E1 No Estructurado - Circuito Digital Punto a Punto. Junio de 2001. España. |
| Norma para certificação de produtos para telecomunicações | Anexo à resolução nº 323, de 7 de novembro de 2002. Brasil. |
| ETSI EN 300 420 V1.2.1 (2001-07) | European Standard (Telecommunications series) Access and Terminals (AT); 2 048 Kbit/s digital structured leased lines (D2048S); Terminal equipment interface. European Telecommunications Standards Institute. |
| ETSI EN 300 689 V1.2.1 (2001-07) | European Standard (Telecommunications series) Access and Terminals (AT); 34 Mbit/s digital leased lines (D34U and D34S); Terminal equipment interface. European Telecommunications Standards Institute. |
| AS/ACIF S016:2001 | Requirements for Customer Equipment for connection to hierarchical digital interfaces. Australian Communications Industry Forum, 2001. |
| PROYECTO DE ACTUALIZACION DE NORMA OFICIAL EXICANA NOM-152-SCT1-1999, “Interfaz Digital a Redes Públicas (Interfaz Digital A 2 048 kbit/s)”. | Centro de Investigación Científica y de Educación Superior, CICESE. |

**7. Concordancia con normas internacionales**

La presente Disposición coincide totalmente con los puntos 2.3 y 5.1 de la Recomendación G.704 del UIT-T, Estructuras de trama síncrona utilizadas en los niveles jerárquicos primarios y secundarios, y con la Recomendación G. 823, Control de la fluctuación de fase y de la fluctuación lenta de fase en las redes digitales basadas en la jerarquía de 2 048 kbit/s, en lo que respecta a una interfaz con velocidad binaria de 2 048 kbit/s.

Por otra parte, esta Disposición coincide básicamente con:

a) El punto 9 de la Recomendación UIT-T, G.703 (11/2001), Características físicas y eléctricas de las interfaces digitales jerárquicas y difiere en que:

* + 1. El punto 9.1 de la Recomendación se especifica el requisito de protección contra sobretensiones para las interfaces digitales a 2 048 kbit/s, (Véase la Recomendación UIT-T k.41), en esta DT no se incluyó debido a que ya existen normas que cubren este requisito.
    2. El punto 9.2 de la Recomendación específica el uso y características tanto de un par coaxial a 75 Ω (Ohms) como de un par simétrico a 120 Ω (Ohms) en cada sentido de transmisión, en esta disposición técnica solo se indican sólo las características para un par coaxial a 75 Ω (Ohms) . Lo anterior se debe a que en México únicamente se utilizan accesos mediante par coaxial a 75 Ω (Ohms).
    3. El punto 9.2 de la Recomendación se especifican la pérdida de retorno en un puerto de salida, en esta DT no se incluyeron debido a que se salen del objetivo de la misma.
    4. El punto 9.3 de la Recomendación se especifican la fluctuación de fase que ha de tolerarse en los puertos de entrada, en esta disposición técnica no se incluyeron debido a que se salen del objetivo de la misma.

b) El punto 11 de la Recomendación UIT-T, G.703 (11/2001), Características físicas y eléctricas de las interfaces digitales jerárquicas y difiere en que:

1. El punto 11.1 de la Recomendación se especifica el requisito de protección contra sobretensiones para las interfaces digitales a 34 368 kbit/s, (Véase la Recomendación UIT-T k.41), en esta DT no se incluyó debido a que ya existen normas que cubren este requisito.
2. El punto 11.2 de la Recomendación se especifican la pérdida de retorno en un puerto de salida, en esta DT no se incluyeron debido a que se salen del objetivo de la misma.
3. El punto 11.3 de la Recomendación se especifican la fluctuación de fase que ha de tolerarse en los puertos de entrada, en esta DT no se incluyeron debido a que se salen del objetivo de la misma.

**8. Evaluación de la conformidad y vigilancia del cumplimiento**

La evaluación de la conformidad y la vigilancia del cumplimiento de esta Disposición Técnica, deberá ser realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

9. Contraseña de producto

Los equipos amparados por el certificado de homologación, deberán exhibir el número de certificado de homologación correspondiente, así como la marca y el modelo con la que se expide este certificado en cada unidad de producto mediante marcado o etiqueta que lo haga ostensible, claro, visible, legible, intransferible e indeleble con el uso normal, de no ser posible de exhibir dicho número en el producto mismo, deberá hacerse en su envase, embalaje, etiqueta, envoltura, hoja viajera, registro electrónico interno o manual.

**APÉNDICE A**

**DEFINICIÓN DEL CÓDIGO DE ALTA DENSIDAD BIPOLAR DE ORDEN 3 (HDB3).**

Para convertir una señal binaria digital en una señal HDB3, se deben aplicar las siguientes reglas de codificación:

**1)** La señal HDB3 es pseudoaleatoria: sus tres estados se designan por B+, B- y 0.

**2)** Los UNOS de la señal binaria se codifican alternadamente como B+ o B- con respecto al pulso precedente.

**3)** Los CEROS de la señal binaria se codifican como CEROS en la señal HDB3; sin embargo, en el caso de secuencias con cuatro CEROS consecutivos se aplican las siguientes reglas:

**a)** Inserte un pulso V (pulso de violación) en la cuarta posición, manteniendo la alternancia de polaridad entre pulsos V consecutivos.

**b)** Si el pulso precedente (V o B) a la secuencia de CEROS, tiene polaridad inversa con respecto al nuevo pulso V, inserte un pulso B en la primera posición de la secuencia (de los cuatro CEROS), con polaridad igual a la del pulso de violación V a insertar.

**APÉNDICE B**

**FLUCTUACIÓN DE FASE**

**B.1** Definiciones

**B.1.1** Fluctuación de fase

La fluctuación de fase se define como las variaciones de corta duración de los instantes significativos de una señal digital con respecto a su posición ideal en el tiempo.

**B.1.2** Fluctuación lenta de fase

La fluctuación lenta de fase se define como las variaciones de largo plazo de los instantes significativos de una señal digital con respecto a su posición ideal en el tiempo.

**B.2** Fluctuación de fase en los puertos de la interfaz

El proceso de transmisión puede verse afectado por factores externos, estas interferencias dependen del medio de transmisión (fibra óptica, cables coaxiales o radioenlaces) y otros factores como la localización geográfica y las condiciones meteorológicas. Una de las afectaciones más importantes que se producen en los equipos de transmisión es la fluctuación de fase.

El efecto de la fluctuación de fase se hace sentir sobre la recuperación de reloj en las sucesivas interfaces digitales, pudiendo generar diferencias instantáneas de fase entre la señal que ingresa a un interfaz y el reloj recuperado, teniendo como resultado bits errados.

Por lo anterior, a continuación se especifican los límites permitidos de fluctuación de fase para los puertos de entrada y salida de la interfaz a 2 048 kbit/s y asegurar la óptima transmisión de la señal en los puntos de interconexión.

**B.2.1** Puerto de salida


Los límites mostrados en la tabla B.1 representan los niveles máximos admisibles de la fluctuación de fase que debe tener la interfaz a 2 048 kbit/s en su puerto de salida. Los límites deben respetarse en todas las condiciones de explotación cualquiera que sea la cantidad de equipo que preceda a la interfaz. Estos límites de red son compatibles con la tolerancia mínima de fluctuación de fase que deben proporcionar todos los puertos de entrada del equipo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Límites de red | | Ancho de banda del filtro de medición | | |
| B1 Intervalo | B2 Intervalo | Filtro pasabanda con una frecuencia de corte inferior a f1 o f3 y una frecuencia de corte superior a f4 | | |
| Unitario pico a pico (IUpp) | Unitario pico a pico (IUpp) | f1 | f3 | f4 |
| 1.5 | 0.2 | 20 Hz | 18 kHz | 100 kHz |
| Nota: 1 IU = 488 ns. | | | | |

##### TABLA B.1.- Fluctuación de fase máxima admisible en el

##### puerto de salida de una interfaz a 2 048 kbit/s

El montaje para la medición de la fluctuación de fase a la salida de una interfaz digital se ilustra en la figura B.1. La respuesta en frecuencia de los filtros asociados a los aparatos de medida debe tener régimen de decremento de 20 dB/década.


****

##### FIGURA B.1.- Montaje para la medición de la fluctuación de

##### fase de un puerto de salida

**B.2.2** Puerto de entrada

Todos los puertos de entrada digitales de la interfaz a 2 048 Mbps deben estar en condiciones de tolerar una señal digital cuyas características eléctricas satisfagan los requisitos del punto 4.2 de esta Disposición, pero moduladas por una fluctuación lenta de fase y una fluctuación de fase sinusoidales que tienen una relación amplitud-frecuencia definida en la figura B.2 y los límites indicados en la tabla B.2. Para propósitos de prueba, el contenido binario equivalente de la señal modulada por la fluctuación de fase debe ser una secuencia binaria pseudoaleatoria de 215-1.

****

##### FIGURA B.2.- Límite inferior de la fluctuación de fase y fluctuación lenta de fase máxima

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Intervalo Unitario pico a pico (IUpp)** | | | **Frecuencia** | | | | | **Señal de prueba pseudo**  **aleatoria** |
| A0 | A1 | A2 | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 |  |
| 36,9 | 1,5 | 0,2 | 1,2x10-5 Hz | 20 Hz | 2,4 kHz | 18 kHz | 100 kHz | 2 15-1 |
| Nota: 1 IU = 488 ns. | | | | | | | | |

##### TABLA B.2.- Valores de los parámetros para la tolerancia de la fluctuación de fase fluctuación lenta de fase para el puerto de entrada

**APÉNDICE C**

**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO VRC-4**

**C.1.** Proceso de multiplicación/división

Una palabra VRC-4 específica, ubicada por ejemplo en la submultitrama N, es el residuo que queda después de multiplicar el polinomio correspondiente a la submultitrama N-1 por x4 y de dividir el resultado (en módulo 2) por el polinomio generador x4 + x + 1.

Al presentar el contenido del bloque de verificación en forma de polinomio, el bit 1 en la trama 0 o el bit 1 en la trama 8, debe ser considerado como el bit más significativo. De manera similar, se define C1 como el bit más significativo del residuo y C4 como el bit menos significativo del residuo.

Puede presentarse la necesidad de actualizar los bits VRC4 en equipos intermedios que accesan al enlace de datos basado en mensaje por bits Sa4.

**C.2.** Procedimiento de codificación

**I.** Los bits VRC-4 de la Submultitrama (SMT) se sustituyen por CEROS binarios.

**II.** La SMT se somete al proceso de multiplicación/división.

**III.** Se almacena el residuo del proceso de multiplicación/división, que queda listo para ser introducido en las posiciones de bit VRC-4 de la SMT siguiente:

Los bits VRC-4 generados de esta manera no influyen en el resultado del proceso de multiplicación/división aplicados en la SMT siguiente porque, tal como se indica en el punto I, las posiciones de bit VRC-4 en una SMT se ponen inicialmente a cero en el proceso de multiplicación/división.

**C.3.** Procedimiento de decodificación

**I.** Una SMT recibida se somete al proceso de multiplicación/división después de extraerle los bits VRC-4 y reemplazarlos por CEROS binarios.

**II.** Se almacena el residuo de la división y a continuación se compara bit por bit con los bits VRC recibidos en la SMT siguiente.

**III.** Si el residuo calculado por el decodificador corresponde exactamente a los bits VRC-4 recibidos en la SMT siguiente, se supone que la SMT verificada no contiene errores.

**C.4.** Procedimiento de actualización en puntos del trayecto intermedio en una aplicación de enlace de datos basado en mensaje.

El bit Sa4 puede utilizarse como enlace de datos basado en mensaje por trayectos a 2 048 kbit/s. Se prevén situaciones en que el acceso a ese enlace de datos puede necesitarse en puntos del trayecto situados entre los auténticos puntos de terminación de trayecto, por ejemplo, informe de datos de característica de error procedentes de emplazamientos intermedios a lo largo del trayecto. En esas situaciones es importante no invalidar o degradar la función lógica de terminación de trayecto de la VRC-4. Por consiguiente, los cambios de los bits Sa4 de una SMT en un punto intermedio de un trayecto no implican un nuevo cálculo de los bits VRC-4 en toda la SMT, sino más bien su actualización como función de recodificación lineal en relación con los cambios binarios específicos de los bits Sa4 solamente.

**APÉNDICE D**

**DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO VRC-7**

**1.** Proceso de multiplicación/división

Una palabra VRC-7 específica, ubicada por ejemplo en la submultitrama N, es el residuo que queda después de multiplicar el polinomio correspondiente a la submultitrama N-1 por x7 y de dividir el resultado (en módulo 2) por el polinomio generador x7 + x3 + 1.

Al presentar el contenido del bloque de verificación en forma de polinomio, el bit 1 en la trama 0 o el bit 1 en la trama 8, debe ser considerado como el bit más significativo. De manera similar, se define C1 como el bit más significativo del residuo y C7 como el bit menos significativo del residuo.

**2.** Procedimiento de codificación

**I.** Los bits VRC-7 de la Submultitrama (SMT) se sustituyen por CEROS binarios.

**II.** La SMT se somete al proceso de multiplicación/división.

**III.** Se almacena el residuo del proceso de multiplicación/división, que queda listo para ser introducido en las posiciones de bit VRC-7 de la SMT siguiente.

Los bits VRC-7 generados de esta manera no influyen en el resultado del proceso de multiplicación/división aplicados en la SMT siguiente porque, tal como se indica en el punto I, las posiciones de bit VRC-7 en una SMT se ponen inicialmente a cero en el proceso de multiplicación/división.

**3.** Procedimiento de decodificación

**I.** Una SMT recibida se somete al proceso de multiplicación/división después de extraerle los bits VRC-7 y reemplazarlos por CEROS binarios.

**II.** Se almacena el residuo de la división y a continuación se compara bit por bit con los bits VRC-7 recibidos en la SMT siguiente.

**III.** Si el residuo calculado por el decodificador corresponde exactamente a los bits VRC-7 recibidos en la SMT siguiente, se supone que la SMT verificada no contiene errores.

TRANSITORIOS

**Primero.** La presente Disposición Técnica entrará en vigor el 20 de enero de 2016, y, será revisada por el Instituto a los 5 años contados a partir de su entrada en vigor.

**Segundo.-** Los certificados de conformidad y homologación emitidos conforme a la NOM-152-SCT1-1999, Interfaz digital a redes públicas (Interfaz digital a 2 048 kbit/s), y la presente DT IFT-005-2014 mantendrán su vigencia hasta el término señalado en ellos y no estarán sujetos a su seguimiento.

**Tercero.-** Los certificados de conformidad y homologación respecto a la Interfaz digital a 2 048 kbit/s (E1), solicitados a partir de la entrada en vigor de la presente DT y durante el periodo de sesenta días naturales posteriores a dicha entrada en vigor, se otorgarán conforme a la presente DT IFT-005-2015, considerando además lo establecido en el transitorio Séptimo. Dichos certificados de homologación tendrán vigencia de un año y, no estarán sujetos a seguimiento.

Con objeto de mantener la continuidad en las actividades de evaluación de la conformidad, los Laboratorios de Pruebas y Organismos de Certificación, podrán emitir los reportes de pruebas y certificados de cumplimiento conforme a la presente DT IFT-005-2015 bajo la actualización de la acreditación (mediante el Organismo de Acreditación correspondiente) y autorización (por el Instituto) otorgadas al amparo de la IFT-005-2014.

**Cuarto**.- Los Laboratorios de Pruebas y Organismos de Certificación podrán llevar a cabo la evaluación de la conformidad, entre la fecha de entrada en vigor de la DT y los sesenta días naturales establecidos en el artículo anterior, siempre y cuando se encuentren en condiciones de realizarla conforme a lo dispuesto en la presente DT, requiriendo una nueva acreditación y autorización.

**Quinto**.- Todos los Laboratorios de Pruebas y Organismos de Certificación, una vez que se cumpla el periodo de los sesenta días naturales a que se refiere el artículo Tercero transitorio anterior, llevarán a cabo la evaluación de la conformidad conforme a lo establecido en la misma o en su caso, aquel que establezca el Instituto.

**Sexto**.- La evaluación de la conformidad a que se refiere la sección 9, “Evaluación de la conformidad y vigilancia del cumplimiento”, se realizará conforme en la normatividad nacional o internacional aplicable, en tanto el Instituto establezca el procedimiento correspondiente.

**Séptimo**.- Las secciones 4.1, 4.2 y 4.3 de la presente Disposición Técnica entrarán en vigor sesenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la misma, por lo que hasta en tanto no se actualice dicho supuesto, se aplicará lo siguiente:

**4.1 Tipo de conector**

El tipo de conector para los puertos de la interfaz E1, tanto en el lado transmisión como en el lado recepción, debe ser BNC.

**4.2 Características eléctricas**

**4.2.1 Velocidad de transmisión**

La velocidad de transmisión a la que debe trabajar la interfaz E1 debe ser de 2 048 kbit/s ± 0,1024 kbit/s (2 048 kbit/s ± 50 ppm).

**4.2.2 Código de línea**

Cuando se transmita una señal del tipo E1, el código de línea utilizado debe ser el código de alta densidad bipolar de orden 3 (HDB3), descrito en el apéndice A.

**4.2.3 Impedancia**

Los puertos, tanto del lado transmisión como del lado recepción, deben tener una impedancia nominal de 75Ω desbalanceada.

**4.2.4 Características del pulso en el puerto de salida**

a) La tensión pico nominal del pulso que se debe transmitir debe ser de 2,37 V.

b) La tensión pico de un espacio, es decir cuando no existe pulso, debe ser de 0 V ± 0,235 V.

c) El ancho nominal del pulso debe ser de 244 ns.

d) La relación de las amplitudes de los pulsos negativos y positivos, al centro del intervalo del pulso, debe ser de 0,95 a 1,05.

e) La relación entre el ancho de los pulsos positivos y de los negativos, en los puntos de semiamplitud nominal, debe ser de 0,95 a 1,05.

f) Para la máxima fluctuación de fase pico a pico de un acceso de salida, véase el apéndice B.

g) La forma del pulso debe estar de acuerdo con la plantilla mostrada en la figura 1.

h) El conductor externo del cable coaxial debe conectarse a tierra.

**4.2.5 Características del pulso en el puerto de entrada**

a) Las características del pulso presentado en el puerto de entrada debe ser como el definido para el puerto de salida, pero modificado por las características del par de interconexión. La atenuación de dicho par debe seguir una ley (f: frecuencia en kHz) y la pérdida a la frecuencia de 1024 kHz debe estar en el intervalo de 0 dB a 6 dB. Esta atenuación debe tomar en cuenta cualquier pérdida ocasionada por la presencia de un repartidor digital entre los equipos.

b) La pérdida de retorno en los puertos de entrada de la interfaz debe tener los siguientes valores:

De 51 kHz a 102 kHz ≥ 12 dB.


De 103 kHz a 2 048 kHz ≥ 18 dB.

De 2 049 kHz a 3 072 kHz ≥ 14 dB.

c) Para la fluctuación de fase que ha de tolerarse en los accesos de entrada, véase el apéndice B.

d) Para asegurar la inmunidad adecuada contra las reflexiones de señales que pueden producirse en la interfaz, debido a irregularidades de impedancia en los repartidores digitales y en los accesos de salida digitales, los accesos de entrada deben cumplir con lo siguiente:

Se añade a una señal compuesta nominal, codificada en HDB3 y constituida por pulsos cuya forma se ajusta a la plantilla del pulso figura 1, una señal interferente con la misma forma del pulso de la señal deseada. La señal interferente debe tener una velocidad binaria comprendida entre los límites especificados en este documento, pero no debe ser síncrona con la señal deseada.

****

**Figura 1.- Plantilla del pulso de la interfaz a 2 048 kbit/s, E1**

La señal interferente se combina con la señal deseada en una red combinadora, con una atenuación global nula en el trayecto de la señal y con una impedancia nominal de 75Ω para dar una relación señal/Interferencia de 18 dB. El contenido binario de la señal interferente debe ajustarse a un patrón de prueba seudoaleatorio del tipo 215-1 bits.

No deben producirse errores cuando se aplique al acceso de entrada la señal combinada, con la atenuación máxima especificada para el cable de interconexión.

Se considera que una realización de receptor que proporcione un umbral adaptativo en vez de un umbral fijo es más resistente a las reflexiones y que, por lo tanto, debe preferirse.

e) El conductor exterior del cable coaxial debe conectarse a tierra.

**4.3 Características funcionales**

**4.3.1 Estructura de trama básica**

La estructura de trama básica debe estar compuesta de 32 intervalos de tiempo numerados del 0 al 31 y cada intervalo de tiempo debe estar compuesto de 8 bits, por lo que se debe tener un total de 256 bits por trama.

Dentro de la estructura de trama básica, el intervalo de tiempo cero está reservado para la señal de alineación de trama y bits de servicio. La asignación específica de cada uno de los bits de este intervalo de tiempo se describe en la tabla 1.

TABLA 1.- Asignación de los primeros 8 bits de la trama

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del bit  Tramas alternadas | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Trama que contiene la señal de alineación de trama | | Si | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| (1) | señal de alineación de trama | | | | | | |
| Trama que no contiene la señal de alineación de trama | | Si | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | SA8 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | |
| (1) | Los bits designados como Si son bits reservados para uso internacional, si no se utilizan de manera específica deben ser puestos a “1” en los trayectos digitales que atraviesan una frontera internacional. No obstante, se pueden utilizar en el ámbito nacional si el trayecto digital no atraviesa una frontera. | | | | | | | | |
| (2) | Este bit se pone a “1” para evitar simulación de señal de alineación de trama. | | | | | | | | |
| (3) | “A” es indicación de alarma distante. En funcionamiento normal es puesto a “0”; en condición de alarma es puesto a “1”. | | | | | | | | |
| (4) | Sa4 a Sa8 son bits adicionales de reserva que pueden utilizarse como sigue:  i). Los bits Sa4 a Sa8 pueden ser recomendados para uso en aplicaciones punto a punto específicas.  ii). El bit Sa4 puede utilizarse como enlace de datos basado en mensajes para operaciones, mantenimiento y monitoreo de la calidad de funcionamiento. Este canal se origina en el punto en que se genera la trama y termina donde se separa la trama.  iii). Los bits Sa5 a Sa7 son para uso nacional cuando no se les necesita para aplicaciones punto a punto específicas. | | | | | | | | |

El intervalo de tiempo 16 está reservado para la información de señalización en caso de haberla (Véase 4.3.2). Cuando este intervalo no se ocupe para señalización, puede utilizarse para un canal de 64 kbit/s, de la misma manera que los intervalos 1 a 15 y 17 a 31.

El tiempo necesario para transmitir una estructura de trama básica es de 125 µs, por lo que en un segundo se transmiten 8 000 tramas.

**4.3.2 Señalización**

Para propósitos de señalización, en caso de haberla, debe utilizarse el intervalo de tiempo 16 si se trata de Señalización Asociada al Canal (SAC) y se recomienda el uso de cualquier canal para el caso de utilizarse señalización por canal común. En las especificaciones de dichos sistemas de señalización se deben incluir los requisitos detallados para la organización de los sistemas de señalización determinados.

En el caso de existir SAC, debe utilizarse la estructura de multitrama que se define a continuación.

Cada multitrama está formada por 16 tramas básicas numeradas de 0 a 15 y su tiempo de duración es de 2 ms, es decir 500 multitramas en 1 s.

Dentro de la multitrama, el intervalo de tiempo 16 de la trama 0 se utiliza para la señal de alineación de multitrama. Esta señal se inserta en los bits 1 a 4 y tiene la forma “0000”. Los detalles para la asignación de los 8 bits de este intervalo se especifican en la tabla 2.

**Tabla 2.- Asignación de los bits del intervalo de tiempo 16**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalo de tiempo 16 de la trama 0 | | Intervalo de tiempo 16 de la trama 1 | | Intervalo de tiempo 16 de la trama 2 | | Intervalo de tiempo 16 de la trama 15 | |
| 0000xyxx | | abcd  canal 1 | abcd  canal 16 | abcd  canal 2 | abcd  canal 17 | abcd  canal 15 | abcd  canal 30 |
| Donde: | x= bit de reserva, se pone a 1 si no se utiliza y= bit utilizado para indicación de alarmas al extremo distante. En condición de funcionamiento normal se pone a 0; en condición de alarma se pone a 1.   * Los números de canal son números de canales telefónicos. Los intervalos de tiempo de canal a 64 kbit/s1 a 15 y 17 a 31 se asignan a canales telefónicos numerados del 1 al 30. * Esta asignación de bits proporciona cuatro canales de señalización a 500 bit/s, denominados a, b, c y d, respectivamente, para telefonía y otros servicios. Mediante esta disposición, la distorsión de señalización de cada canal de señalización introducida por el sistema de transmisión MIC no debe pasar de 2 ms. * **¡Error! Marcador no definido.**Si no se utilizan los bits b, c o d, se les debe poner a los siguientes valores: b=1, c=0, d=1. * Se recomienda no utilizar la combinación 0000 de los bits a, b, c y d para fines de señalización para los canales 1 a 15. | | | | | | |

**4.3.3 Estructura de Multitrama para la Verificación por Redundancia Cíclica 4 (VRC-4)**

En caso de tener la posibilidad, el Procedimiento de Verificación por Redundancia Cíclica 4 (VRC-4) se debe utilizar cuando sea preciso contar con una mejor capacidad de monitoreo de errores y/o de protección adicional contra la simulación de la señal de alineación de trama.

Cuando un equipo ha sido diseñado para poder aplicar el procedimiento VRC-4, también debe tener la posibilidad de interfuncionar con un equipo que no permite aplicar el VRC, es decir, la aptitud para seguir prestando servicio (tráfico) entre equipos con y sin la capacidad VRC-4. Esto debe poderse hacer en forma manual (p. ej. mediante puentes). En tal caso de funcionamiento, el bit 1 de las tramas debe ponerse a 1 en ambos sentidos de transmisión (véase la nota 1 de la tabla 1).

Para propósitos de uso del VRC-4, se debe utilizar el bit 1 del intervalo de tiempo 0 y debe utilizar además la estructura de multitrama descrita en la tabla 3.

**TABLA 3.- Estructura de multitrama para el VRC-4.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Submultitrama | Número de | Bits 1 a 8 de la trama | | | | | | | |
| (SMT) | Trama | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Multitrama | I | 0 | C1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| 2 | C2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| 4 | C3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| 6 | C4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| II | 8 | C1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| 10 | C2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| 12 | C3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | E | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| 14 | C4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | E | 1 | A | Sa4 | Sa5 | Sa6 | Sa7 | Sa8 |
| Donde:  E = bits de indicación de error VRC-4.  Sa4 a Sa8 = bits de reserva.  C1 a C4 = bits de Verificación por Redundancia Cíclica 4 (VRC-4).  A = indicación de alarma distante. | | | | | | | | | | |

Cada multitrama VRC-4 se compone de 16 tramas numeradas del 0 al 15 y se divide en 2 submultitramas designadas como SMT I y SMT II de 8 tramas cada una, lo que indica su orden respectivo de aparición dentro de la estructura de multitrama VRC-4. La SMT constituye el tamaño del bloque de Verificación por Redundancia Cíclica 4 (o sea 8 tramas por 256 bits = 2 048 bits).

La estructura de multitrama VRC-4 no está relacionada con el uso posible de una estructura de multitrama en el intervalo de tiempo de 16 kbit/s a 64 kbit/s (véase el punto 4.3.2).

En las tramas que contienen la señal de alineación de trama, el bit 1 se utiliza para transmitir los bits VRC-4. En cada SMT hay 4 bits VRC-4 denominados C1, C2, C3 y C4. En las tramas que no contienen la señal de alineación de trama, el bit 1 se utiliza para transmitir la señal de alineación de multitrama VRC-4, de 6 bits, y los dos bits E de indicación de error VRC-4. En el apéndice C se describe el procedimiento para la Verificación por Redundancia Cíclica 4 (VRC-4).

La señal de alineación de multitrama de VRC-4 tiene la forma 001011.

Los bits E deben ponerse a CERO hasta que se haya establecido la alineación de trama básica y la multitrama VRC-4. A partir de entonces, los bits E pueden utilizarse para indicar submultitramas recibidas con errores, pasando el estado binario de un bit E de UNO a CERO para cada submultitrama con errores. Todo retardo en la detección de una submultitrama con errores y la fijación del bit E que indica el estado de error, debe ser inferior a un segundo.

Los bits E siempre se toman en cuenta, incluso si la submultitrama que los contiene tiene errores, puesto que hay poca probabilidad de que los bits E tengan errores.

En caso que en el equipo no se utilice el bit E, éste se debe poner a UNO binario.